|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **用户名称** |  | | **用户所在建筑名称** |  | |
| **用户地址** |  | **用户联系人** |  | **用户电话** |  |
| **供气企业** | 名称：  协议：有□ 无□ | **安全检査人** |  | **检査时间** | 年 月 日 |
| **用气设备** | □燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶） □蒸箱 □热水器 □锅炉 □热水炉 □其他： | | | | |
| **检査单元** | **检査项目** | | **检查情况** | **“不符合”处置措施** | |
| **泄漏检査** | 钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，维修或更换 | |
| 使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象 | | 符合□ 不符合□ |
| **钢瓶存放及用气场所检查** | 钢瓶在检验有效期内 | | 符合□ 不符合□ | 立即停用，退回供气企业 | |
| 扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符 | | 符合□ 不符合□ | 立即停用，退回供气企业 | |
| 钢瓶摆放在密闭橱柜中 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改，应保持通风良好 | |
| 未超量存放钢瓶（不超过 100kg，折合 2 瓶 50kg 或 6 瓶  15kg） | | 符合□ 不符合□ | 减少钢瓶数量或设置专用储瓶间 | |
| 未使用油、酒精、生物质燃料、煤、柴等其他燃料 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 | |
| 钢瓶存放和用气房间为专用，未设置在地下室、半地下  室，未做居住、洗浴等其他功能使用 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，按要求整改 | |
| 安装有燃气泄漏报警器，间距小于 4 米，距地面小于30cm | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 报警器检定（校验）有效期 1 年 | | 符合□ 不符合□ | 立即停用，安排校验检定或更换 | |
| 安装有燃气泄漏安全保护装置（切断阀采用硬管连接） | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| **调压器** | 调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、  高压调压器 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 明显标识安装使用时间，且未超过 8 年 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| **连接软管** | 采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管 | | 符合□ 不符合□ | 立即更换 | |
| 软管无变硬、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管长度不超过 2 米 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管中间无接口，无三通分流 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| **燃烧器具** | 明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限 | | 符合□ 不符合□ | 按要求整改 | |
| 未使用猛火灶 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，更换 | |
| 使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，建议更换 | |
| 有熄火保护装置，且工作正常 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 | |
| 燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源.按要求整改 | |
| 燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象 | | 符合□ 不符合□ | 立即停止用气，切断气源，请厂家维修 | |
| **其他**  **安全隐患** |  | | | | |

## 4、居民用户（瓶装液化气设施）安全检查表

**检查人员签字： 用户负责人签字：**