建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        淄博南韩化工有限公司       
      新建优化标准硫酸罐区项目      
建设单位（盖章）：  淄博南韩化工有限公司         
编制日期：            2026年03月            

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淄博南韩化工有限公司新建优化标准硫酸罐区项目

	项目代码
	2411-370302-89-02-677524

	建设单位联系人
	张骞
	联系方式
	13646444820

	建设地点
	山东省淄博市淄川区罗村镇淄博南韩化工有限公司北厂区内

	地理坐标
	（东经：118度05分28.165秒，北纬：36度42分3.758秒）

	国民经济

行业类别
	C5942危险化学品仓储
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业

149危险品仓储-其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目    

□重大变动重新报批项目

	项目

备案部门（选填）
	/
	项目备案文号（选填）
	2411-370302-89-02-677524

	总投资

（万元）
	5000
	环保投资

（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	0.6%
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地面积（m2）
	4000

	专项评价设置

情况
	根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南－污染影响类》专项评价设置原则表，本项目需进行环境风险专项评价，详见下表。

表1-1  本项目专项评价设置情况一览表

专项评价类别
设置原则
本项目情况
是否需要设置
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
不涉及上述污染物排放
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂
不涉及工业废水直接排放
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
硫酸存储量超过临界量
是

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
否


	规划

情况
	园区名称：山东重山集团有限公司化工监测点

相关规划：无

审批机关：淄博市自然资源局 

设立文件名称及文号：《关于山东重山集团有限公司化工监测点用地审核意见》2019年3月21日

四至范围：宗地A四至——北至淄博鲁中水泥有限公司，东至淄博鲁中水泥有限公司，南至南韩村建设用地，西至淄博鲁中水泥有限公司；宗地B四至——北至南韩村建设用地，东至南山路，南至唯能路、南韩村农用地，西至南韩村农用地。占地面积13.3833公顷。

园区发展定位：拥有较为成熟的延伸产业链规划项目，具有能够满足发展需要的建设空间。南韩化工生产的无水氟化氢直接供给重山集团下游含氟系列电子化学品项目作原料。重山集团生产的三氟化硼送至博克化学生产苯甲醚-三氟化硼络合物；博克化学将生产的四氯丁烷输送至重山集团，用以生产电子级高纯全氟丁二烯。博克化学将苯甲醚-三氟化硼络合物输送至中硼新材料进行硼10/硼11同位素分离；中硼新材料分离得到的三氟化硼11和硼11酸送至重山集团，用以生产高纯三氟化硼11、三氯化硼11、三溴化硼11等系列半导体及核用稳定同位素材料；三氟化硼10则继续由中硼新材料生产核工业用相关材料。 五家企业的产业链紧紧围绕新能源电池及材料、集成电路芯片与半导体器件制程材料、半导体及核用稳定同位素材料三大产业群展开， 核心带动，多点支撑，最终实现监控点强力辐射和集约化、智能化发展。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	南韩化工北厂区位于山东重山集团有限公司化工监测点宗地A范围内，南韩化工属于监控点范围内5企业产业链中的重要一环，本项目属于南韩化工厂区内，用于硫酸存储外售，不涉及现有项目产能变化，本项目建设符合公司生产经营需要及企业发展规划。

	其他符合性分析
	1、产业政策的符合性分析

本项目不属于国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2024年本）“鼓励类”“淘汰类”或“限制类”项目，因此本项目属于允许建设项目，符合国家产业政策。

本项目不属于《关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发〔2011〕35号）“鼓励发展类”“限制发展类”或“淘汰类”项目，因此本项目属于允许建设项目，符合淄博市产业政策。
项目于2024年11月20日在山东省投资项目监管平台备案，项目代码为2411-370302-89-02-677524，备案证明见附件。

根据《关于“两高”项目管理有关事项的通知》（鲁发改工业〔2022〕255号）以及《关于“两高”项目管理有关事项的补充通知》（鲁发改工业〔2023〕34号），本项目不属于“两高”项目。

2、土地利用规划符合性

本项目不新增用地，在现有厂区闲置区域内进行建设，不属于“国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中的限制类和禁止类，为允许类项目。

3、项目与“三线一单”符合性分析

（1）生态保护红线符合性判定

根据淄博市自然资源局发布的《关于山东重山集团有限公司化工监控点用地审核意见》（附件7）和《淄博市淄川区罗村镇国土空间规划（2021-2035）》（附图7），本项目选址位于村庄建设区内，用地性质为建设用地，不位于永久基本农田和生态保护红线区域，符合区域生态保护红线和一般生态空间保护要求。

项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。因此，项目选址合理。

（2）环境质量底线符合性判定

根据淄博市生态环境局网站公布的《2025年12月份环境空气质量情况》（2026年1月29日）等，2025年项目所在地市主要污染物中O3不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；项目周边最近地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水体标准的要求；评价区域内地下水水质监测指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；项目所在区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

项目“三废”治理措施成熟可靠，根据工程分析和环境影响预测结论，项目建成后只要能按照本环评要求落实“三废”治理措施，则项目运营期污染物排放能达到国家相关排放标准要求，项目的实施不会影响区域环境质量目标的实现。

（3）资源利用上线符合性判定

本项目用电量为1.2万kWh/a，用水量约为43.8m3/a，资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

根据淄博市环境管控要求，本项目位于罗村镇，环境管控单元编码为ZH37030220004，属于重点管控单元
表1-3  与《淄博市2023年生态环境分区管控成果动态更新项目生态环境准入清单》符合性分析

分类

具体要求

本项目情况

符合性

重

点
管

控

单

元

1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。

2.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新建“两高”项目实行“五个减量替代”。

3.生态红线外淄川省级风景名胜区依据《中华人民共和国自然保护条例》、《森林公园管理办法》、《风景名胜区条例》、《国家级公益林管理办法》、《国家湿地公园管理办法》的要求进行管控。不得在生态红线内开展城镇化、工业化等有损害主导生态功能的活动。

4.按照《土壤污染防治行动计划》要求，严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。对永久基本农田实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。

5.污水处理设施不健全、未正常运行或污水管网未覆盖的地区，未配套污水处理设施的项目不得建设。

6.新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业聚集区。
1.本项目不属于国家限制或淘汰类项目。

2.本项目不属于“两高”项目。
3.本项目不位于生态红线内。
4.本项目不位于优先保护类耕地集中区域。
5.本项目不涉及新增废水排放。

6.本项目位于工业聚集区，符合当地规划。
符合

1.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。

2.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。

3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。

4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。

5.涉VOCs排放的行业，严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。

6.进一步加强对建设工程施工、建筑物拆除、交通运输、道路保洁、物料运输与堆存、采石取土、养护绿化等活动的扬尘管理。
1.本项目不属于“两高”项目。

2.本项目无需申请总量。

3.本项目无新增废水外排。

4.本项目不涉及废水直接排放。

5.本项目污染物能够达标排放，严格按照要求申报排污许可。

6.本项目不涉及。
符合

1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。

2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。一般固废填埋场采取防腐防渗等有效措施，防止因渗漏污染土壤、地下水。

3.企业事业单位根据法律法规、管理部门要求和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。

4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可（无废城市建设豁免的除外）、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。

5.污染地块依法开展土壤污染状况调查、风险管控或者修复，未完成调查以及未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

6.加强农田土壤、灌溉水的监测，对周边区域环境风险源进行评估。

7.按照省市要求，做好清洁取暖改造工作。
1.本项目不属于环境风险潜势等级高的建设项目，与居住、科教、医院等环境敏感点不紧邻。

2.本项目不属于重点企业。

3.本项目严格按照要求办理环境应急预案。

4.本项目不涉及。

5.本项目不涉及。

6.本项目不涉及农田灌溉。

7.本项目采用清洁能源取暖
符合

1.强化节水措施，提高水资源使用效率。

2.提升土地集约化水平。

3.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。
1.本项目水资源利用效率较高。

2.本项目不涉及新增土地占用。

3.本项目不涉及煤炭使用。
符合

综上，本项目建设符合淄博市生态环境委员会办公室关于印发《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》的通知（淄环委办〔2021〕24 号）中的淄博市淄川区生态环境准入清单要求。

4、与“三线一单”生态环境分区管控方案的符合性

根据《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（淄政字〔2021〕49号），本项目属重点管控单元，符合性分析见下表。

表1-4  与淄政字〔2021〕49号符合性分析

管控单元要求

本项目情况

符合性

空间布局管控要求。优化完善区域产业布局，合理布局各类工业项目。坚决淘汰落后产能，聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。坚决改造提升传统产业，聚焦“四强”产业，实施产业攀登计划，加快传统产业绿色化升级改造，形成高端引领、链条完整、生态完善、效益显著的产业发展格局。在满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进工业园区或聚集区，集约高效发展。从严审批“两高”建设项目，严格落实产能、煤炭、能耗等置换要求：加快推进“散乱污”企业搬迁入园或关闭退出

本项目选址位于工业集聚区内，不属于“高耗能、高污染、高排放、高风险”低效落后产能，不属于“两高”建设项目，不属于“散乱污”企业
符合

污染物排放管控要求。落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。严格执行国家及省相关排放标准，新建工业项目污染物排放水平达到同行业国内先进水平，对主要污染物排放指标实施总量等量或倍量置换。加快污水收集处理设施建设与提质增效，逐步完善城乡污水管网，实施雨污分流改造。加强挥发性有机物、臭气异味防治和餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。加强土壤和地下水污染防治与修复

本项目严格遵守污染物总量控制制度，确保污染物达标排放，不新增废水排放，不涉及挥发性有机物、臭气异味产生，做好防渗后不涉及土壤和地下水污染源
符合

环境风险防控要求。加强风险防控体系建设，强化工业园区和聚集区内企业环境风险防范设施建设和正常运行监管，加强重点环境风险监控企业应急预案制定，建立企业隐患排查整治常态化监管机制

本项目严格按照要求建立企业隐患排查制度，不属于重点环境风险监控企业
符合

能源资源利用要求。推进工业园区和聚集区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，鼓励使用清洁能源，提高资源能源利用效率。禁燃区内禁止新、改、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。推广使用清洁能源车。因地制宜推进冬季清洁取暖

本项目选址位于工业集聚区内，用水量较少，不涉及燃煤使用，使用清洁能源进行生产
符合
5、与相关环保政策的符合性分析

表1-5  与《山东省环境保护条例》符合性分析
分类

文件要求

项目情况
符合性
防治污染和其他公害

县级以上人民政府应当根据产业结构调整和产业布局优化的要求，引导工业企业入驻工业园区；新建有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或者工业集聚区。

本项目位于山东省淄博市淄川区罗村镇淄博南韩化工有限公司北厂区内，选址位于工业集聚区内
符合

排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、颗粒物、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。

本项目污染物排放均能满足要求
符合
重点排污单位应当按照规定安装污染物排放自动监测设备，并保障其正常运行，不得擅自拆除、停用、改变或者损毁。自动监测设备应当与生态环境主管部门的监控设备联网。重点排污单位由设区的市生态环境主管部门确定，并向社会公布。

本项目不涉及自动监测要求
符合
各级人民政府及其有关部门应当加强重金属污染防治，确定重点防控的重金属污染地区、行业和企业，加强对涉铅、镉、汞、铬和类金属砷等加工企业的环境监管，推进涉重金属企业的技术改造和集中治理，实现重金属深度处理和循环利用，减少污染排放。禁止在重点防控区域内新建、改建、扩建增加重金属污染物排放总量的建设项目。

本项目不涉及重金属产生及排放

符合
表1-6  与《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》（2021—2025年》符合性

文件要求

本项目情况

符合情况

一、淘汰低效落后产能

聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工8个重点行业，加快淘汰低效落后产能。严格执行质量、环保、能耗、安全等法规标准，按照《产业结构调整指导目录》，对“淘汰类”落后生产工艺装备和落后产品全部淘汰出清。各市聚焦“高耗能、高污染、高排放、高风险”等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务。到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上；提高地炼行业的区域集中度和规模集约化程度，在布局新的大型炼化一体化项目基础上，将500万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业炼油产能分批分步进行整合转移；全省焦化企业户数压减到20家以内，单厂区焦化产能100万吨/年以下的全部退出；除特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线外，2500吨/日以下的水泥熟料生产线全部整合退出。按照“发现一起、处置一起”的原则，实行“散乱污”企业动态清零。严格项目准入，高耗能、高排放项目建设做到产能减量、能耗减量、煤炭减量、碳排放减量和污染物排放减量“五个减量”替代。有序推进“两高”项目清理工作，确保“三个坚决”落实到位，未纳入国家规划的炼油、乙烯、对二甲苯、煤制油气项目，一律不得建设。

本项目不属钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等行业，不属于“两高”行业，排放的污染物实行减量替代。

符合

二、压减煤炭消费量

持续压减煤炭消费总量，“十四五”期间，全省煤炭消费总量下降10%，控制在3.5亿吨左右。非化石能源消费比重提高到13%左右。制定碳达峰方案，推动钢铁、建材、有色、电力等重点行业率先达峰。加快能源低碳转型，实施可再生能源倍增行动，到2025年，可再生能源装机规模达到9000万千瓦左右。持续推进“外电入鲁”，到2025年，省外来电规模达到1700亿千瓦时左右。大力推进集中供热和余热利用，淘汰集中供热范围内的燃煤锅炉和散煤，到2025年，工业余热利用量新增1.65亿平方米。基本完成30万千瓦及以上热电联产电厂30公里供热半径范围内低效小热电机组（含自备电厂）关停整合。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用工厂余热、电厂热力、清洁能源等进行替代。新、改、扩建熔化炉、加热炉、热处理炉、干燥炉原则上使用清洁低碳能源，不得使用煤炭、重油。按照“先立后破”的原则，持续推进清洁取暖改造，扩大集中供热范围，因地制宜推行气代煤、电代煤、热代煤、集中生物质等清洁采暖方式，力争2023年采暖季前实现平原地区清洁取暖全覆盖。

本项目不消耗煤炭。

符合

四、实施VOCs全过程污染防治

实施低VOCs含量工业稀料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料使用替代。新、改、扩建工业涂装、包装印刷等含VOCs原辅材料使用的项目，原则上使用低（无）VOCs含量产品。2025年年底前，各市至少建立30个替代试点项目，全省溶剂型工业稀料、溶剂型油墨使用比例分别降低20、15个百分点，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。2021年年底前，完成现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率排查工作，对达不到要求的收集、治理设施进行更换或升级改造；组织开展有机废气排放系统旁路摸底排查，取消非必要的旁路，确因安全生产等原因无法取消的，应安装有效的监控装置纳入监管。代示范项目，高VOCs原辅材料源头替代比例达到9%。

本项目不涉及VOCs排放。

符合

表1-7 与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析

序号
文件要求

项目情况
符合性
1

（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。
本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家及地方产业政策，项目不涉及产能置换，不涉及钢铁、焦化等行业
符合
2

优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右
本项目不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业项目
符合
3

开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。
本项目选址符合区域要求，废气处置措施合理有效
符合
4
优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。
本项目不涉及VOCs排放
符合
表1-8  与《山东省“十四五”生态环境保护规划》符合性分析表

文件要求
本项目情况
符合性
坚决淘汰落后动能。严格落实《产业结构调整指导目录》加快推动“淘汰类”生产工艺和产品退出。精准聚焦钢铁、地炼、焦化、煤电、水泥、轮胎、煤炭、化工等8个重点行业，加快淘汰低效落后动能。进一步健全并严格落实环保、安全、技术、能耗、效益标准，各市制定具体措施，重点围绕再生橡胶、废旧塑料再生、砖瓦、石灰、石膏等行业，分类组织实施转移、压减、整合、关停任务，推动低效落后产能退出。
本项目不属于《产业结构调整指导目录》中的“淘汰类”，不属于8个重点行业。
符合
着力提高工业园区绿色化水平。提高铸造、有色、化工、砖瓦、玻璃、耐火材料、陶瓷、制革、印染等行业的园区集聚水平，深入推进园区循环化改造。
本项目在现有厂区内进行建设，选址符合当地规划要求。
符合
优化能源供给结构。积极推进能源生产和消费革命，加快构建清洁低碳安全高效能源体系，推进能源低碳化转型。严控化石能源消费总量，推动煤炭等化石能源清洁高效利用。实施可再生能源替代行动，加快推进风电、光伏、生物质等可再生能源发展。
本项目使用的能源为清洁能源。
符合
实施重点行业NOx等污染物深度治理。持续推进钢铁行业超低排放改造，开展焦化、水泥行业超低排放改造。推进玻璃、陶瓷、铸造、铁合金、有色等行业污染深度治理。加强燃煤机组、锅炉、钢铁污染治理设施运行管控，确保按照超低排放要求稳定运行。
本项目不涉及。
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来

淄博南韩化工有限公司前身为淄川区南韩社会福利化工厂，成立于2002年05月09日，注册地位于淄博市淄川区罗村镇南韩村，法定代表人为王克强。经营范围为冰晶石、氟化铝制造，销售；拟薄水铝石生产、销售等。
淄博南韩化工有限公司分为南厂和北厂，主要产品为氟化铝及拟薄水铝石。公司现有项目及审批情况见与本项目有关的原有环境问题章节。
为了企业发展的需要，淄博南韩化工有限公司拟投资5000万元计划建设2套建设规模和内容高标准硫酸储罐区，主要购置98%硫酸储罐等设备10台(套)及配套环保安全设施，

公司拟投资5000万元建设淄博南韩化工有限公司新建优化标准硫酸罐区项目（以下简称本项目）。本项目选址位于淄博南韩化工有限公司北厂区内部北侧两处闲置空地内，面积共约4000m2，购置安装容积约1250m3（计算容积）98%硫酸储罐10座。本项目建成后，形成12000m3最大储存能力，考虑存储过程不会满罐存储，因此实际运行过程存储能力为10000m3（计算容积的80%），年周转量约为600000吨，折合约327868.85m3，年存储时间为365天（8760h）。本项目不新增劳动定员，罐区远离生产区域，因此本项目罐区视为独立的风险单元。
项目概况

项目名称：淄博南韩化工有限公司新建优化标准硫酸罐区项目

建设单位：淄博南韩化工有限公司

项目性质：新建

建设地点：山东省淄博市淄川区罗村镇淄博南韩化工有限公司北厂区内

投资总额：项目总投资5000万元，其中环保投资30万元，环保投资占总投资的0.6%。

3、项目主要建设内容
本项目在现有厂区闲置区域内进行建设，占用建筑面积约4000m2，主要建设内容为罐区两座，项目建设内容详见下表。
表2-1  项目工程组成一览表

工程组成

工程名称

工程内容

备注

主体工程

1#罐区
企业现有罐区面积约为2300m2，内设1000m3硫酸（98%）储罐2座，650m3硫酸（98%）储罐1座，500m3发烟硫酸（105%）储罐1座；本项目1#罐区依托现有罐区闲置区域，占地面积约1100m2，内部设置1250m3硫酸（98%）储罐4座。现有围堰高度1m，有效容积约为1550m3，严格按照重点防渗区域设置
依托现有
2#罐区
在现有闲置区域新建，面积约2900m2，围堰高度1m，内部设置1250m3硫酸（98%）储罐6座，围堰有效容积约为1800m3，严格按照重点防渗区域设置
新建
公用工程

供电
项目新增用电约1.2万kWh，由市政供电管网提供，主要用于环保设备运行
依托现有
供水
项目新增环保设备用水，由厂区回用水提供
依托现有

排水
项目废水主要为喷淋废水，循环使用不外排；初期雨水经现有初期雨水收集池收集后现有项目污水站处理后回用于生产不外排。
依托现有
环保工程

废水
本项目废水主要为喷淋废水，循环使用，定期补充损耗，不外排。
不外排
废气

本项目废气主要为硫酸存储及转运过程中产生的少量呼吸废气。其中1#罐区储罐呼吸废气经依托现有1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经现有15m高排气筒DA014排放；2#罐区储罐呼吸废气经新增1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经新增15m高排气筒DA015排放。逸散的硫酸雾经厂区绿化、强化密封点检修等措施降低影响后无组织排放。
新增1套处理措施
噪声

泵、风机等附属设施经隔声、减震、距离衰减等措施降低影响；车辆行驶噪声经限制行驶速度等措施减少影响
新增配套降噪措施
固体废物

脱硫渣（主要成分为硫酸钙）在现有固废暂存区内存放，外售综合利用
新增固废处理
4、总平面布置

本项目位于厂区北侧，与生产区域距离符合化工项目设施布局要求，远离102省道，符合安全生产要求，罐区与厂区内部道路相邻，便于物料周转，且项目区域不位于办公区域上风向，生产过程中对办公生活影响较小，因此本项目布置合理。

项目平面布置详见附图4。

5、项目物料周转方案
表2-2  本项目物料周转方案一览表
物料名称

年周转量

年周转频次
厂内最大储存量

备注

硫酸（98%）
600000t

（327868.85m3）
327次
18300t（10000m3）
外购暂存于罐区，外售
6、项目主要生产设施

本项目生产设备设施情况详见下表：

表2-3  项目主要设备一览表

序号

名称

规格型号

数量（套）

备注

1
98%硫酸储罐
Φ11.5×12，计算容积约为1250m3，安全存储容积约为1000m3
10
配套设置卸车槽、装车鹤管，材质Q245R
2

卸车泵
--
1
1#罐区配套设备
3

转料泵
--
2
1#罐区配套设备
4

喷淋循环泵
--
4
1#罐区配套设备
5

风机
--
2
1#罐区配套设备
6

喷淋塔
--
2
1#罐区配套设备
7

卸车泵
--
1
2#罐区配套设备
8

转料泵
--
2
2#罐区配套设备
9

喷淋循环泵
--
4
2#罐区配套设备
10
风机
--
2
2#罐区配套设备
11
喷淋塔
--
2
2#罐区配套设备
7、原辅材料及能源消耗

本项目原辅材料及能源消耗详见下表。

表2-4  本项目主要原材料消耗一览表

序号

名称

单位

用量
备注
1
硫酸（98%）
t/a
600000
专用槽车运输，在罐区存放，最大储量约为18300t（单个储罐80%存储量）
2
氧化钙
t/a
12
用于本项目碱液喷淋装置使用，固态，散装，存放于现有仓库
3
水
m3/a
43.8
厂区回用水提供
4
电
万kWh/a
1.2
市政供电管线提供
表2-5  本项目原辅材料理化性质一览表
序号

名称

理化性质
危险特性
毒性毒理
1
硫酸（98%）
分子式H2SO4，分子量98.08；纯品为无色透明油状液体，无臭；相对密度（水=1）1.83g/cm3；相对密度（空气=1）3.4g/cm3；熔点10.5℃；沸点：330.0℃；与水混溶
与易燃物（如苯）和有机物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇水大量放热，可发生沸溅。具有强腐蚀性。燃烧（分解）产物：氧化硫。
毒性：属中等毒性。急性毒性：D5080mg/kg（大鼠经口）；C50510mg/m3，2小时（大鼠吸入）；320mg/m3，2小时（小鼠吸入）
2

氧化钙
化学式CaO，分子量56.077，水溶性与水反应，生成微溶的氢氧化钙密度3.35 g/cm3，白色至灰色固体

与酸类物质能发生剧烈反应。具有较强的腐蚀性

无资料
8、给排水

（1）给水

本项目无新增劳动定员，无新增生活用水，主要用水为喷淋设备用水，喷淋后废水进入厂区污水站处理后循环使用不外排，定期补充使用中的损耗，补充用水采用厂区污水站处理后的回用水。

本项目喷淋装置补充用水量按照年总循环用水量0.01%计，本项目循环量约为50m3/h（438000m3/a），则本项目补充水量约为43.8m3/a，全部采用厂区污水站处理后的回用水进行补充，因此本项目无新增用水。
（2）排水

项目无生活污水产生，运行过程中产生的喷淋废水全部进入厂区污水站处理后回用，本项目建成后无新增废水排放；本项目建成后罐区初期雨水经现有雨水收集池收集后进入污水站处理后回用于厂区生产及绿化不外排。
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图2-1  本项目水平衡图 单位：m3/a

9、供电

本项目新增用电量为1.2万kWh/a，由市政供电电网提供。

10、工作制度及劳动定员
本项目无新增劳动定员，项目年最大运行8760小时（365d/a，24h/d）。

11、依托工程分析

本项目用水采用现有项目污水站回用水补充，根据现有项目环评预估及实际运行统计，现有项目污水处理站处理后有约2500m3/a回用水产生，全部用于厂区绿化及地面清扫，本项目建成后预计需回用水约43.8m3/a，厂区回用水能够满足本项目使用且不影响现有项目运行。同时，本项目建成后新增日废水量按照最大喷淋量计，约为50m3/h，根据资料调查，厂区现有污水站设计处理规模1200m³/d，采用中和+沉淀废水处理工艺，本项目污水污染物主要为全盐量、溶解性总固体及pH，现有污水站处理工艺能够处理本项目污染物。现有项目进入污水处理站的总废水量约756m2/d，尚有444m³/d（133200m³/a）余量，因此现有项目污水处理站能够满足本项目污水处理需要。同时，原有项目设有雨水收集池以及事故应急池，按照全厂雨水收集要求进行设置，本项目在现有厂区闲置用地进行建设，无新增用地，汇水面积无变动，则本项目依托现有项目雨水收集池以及事故应急池后能够满足本项目初期雨水收集要求。综上，本项目依托现有项目用水、排水工程是可行的。

	工艺流程和产排污环节
	施工期：
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图2-2   本项目施工期工艺流程图
运营期：
一、项目工艺流程

本项目运营期工艺如下：
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图2-3  本项目工艺及产污环节图

工艺流程简述

该项目的建设运营，为工业硫酸的仓储和转运，项目的运行无需物料加工和产品的生产转化，无常规企业的生产工艺过程。营运涉及的主要设施为硫酸储罐和相应配置的硫酸进出储罐专用的输送管道、阀门及相应的配套器件。硫酸的运输由企业委托具有危险化学品运输资质的社会机构使用槽车进行运输。
（1）外购硫酸

本项目委托符合国家排放及运输要求的专用危险化学品运输槽车对硫酸进行运输，从合规厂家运输硫酸（质量浓度 98%）至本项目厂区罐区外侧装卸车区域，等待工作人员装卸。

（2）装卸

装卸人员应在装卸前巡视罐区及罐车情况，确保设施安全无泄漏后方可进行操作，操作过程中，装卸人员通过快装接头将槽车出口管与专用卸车装置接通卸料泵将硫酸按照存储要求从底部缓缓打入硫酸罐内，卸酸完毕后，关闭相应阀门、断开槽车与卸车管道装置的连接，车辆驶出卸车平台，完成卸酸工序硫酸罐最大储量按照容积的80%计。运输过程中会产生设备运行时产生的噪声，硫酸入罐过程中会产生呼吸废气。

（3）储罐存储

硫酸在罐区内存放，在温度变化、物料量变化等过程中会有少量呼吸废气产生。

（4）装车
硫酸装车出厂时，硫酸槽车在罐区外侧装卸车区域等待装车，装卸人员应在装卸前巡视罐区及罐车情况，确保设施安全无泄漏后方可进行操作，操作过程中，装卸人员连接好装酸管道后，开启硫酸储罐底部出口阀，开启输送泵将硫酸输送至硫酸槽车。输送完毕，关闭相应阀门、断开槽车和硫酸储罐间的管道装置连接，槽罐车驶出装车平台，完成硫酸的出库，用于现有项目使用或外售。运输过程中会产生设备运行时产生的噪声，硫酸入罐过程中会产生呼吸废气。
二、项目产污环节

1、废气

本项目废气主要为硫酸存储及转运过程中产生的少量呼吸废气，主要污染物为硫酸雾。其中1#罐区储罐呼吸废气依托现有1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经现有15m高排气筒DA014排放；2#罐区储罐呼吸废气经新增1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经新增15m高排气筒DA015排放。逸散的硫酸雾经厂区绿化、强化密封点检修等措施降低影响后无组织排放。
2、废水

本项目无新增生活污水，喷淋用水进入污水站处理后回用于厂区生产循环使用不外排；罐区初期雨水经现有雨水收集池收集后进入污水站处理后回用于厂区生产及绿化不外排。

3、固体废物

本项目生产过程中固废为脱硫渣，属于一般固体废物，收集后在现有一般固体废物暂存区内存放，全部外售综合处理。
4、噪声

项目主要噪声源为风机、泵类等设备运转产生的噪声以及车辆运行噪声，泵、风机等附属设施经隔声、减震、距离衰减等措施降低影响；车辆行驶噪声经限制行驶速度等措施减少影响。

	与项目有关的原有环境污染问题
	淄博南韩化工有限公司前身为淄川区南韩社会福利化工厂，成立于2002年05月09日，注册地位于淄博市淄川区罗村镇南韩村，法定代表人为王克强。经营范围为冰晶石、氟化铝制造，销售；拟薄水铝石生产、销售等。公司现有项目运行情况如下所示：

表2-6  现有项目运行情况
项目名称

所在

厂区

环评批复情况

验收批复情况

目前运行情况

南韩社会福利化工厂硫酸车间迁建项目

北厂区

淄博市环境保护局2000.4.10

淄博市环境保护局2001.1.13

已淘汰拆除

1.5万吨/年干法氟化铝技改项目（1#氟化铝生产线）

北厂区

2007.12.29通过淄博市环境保护局审批；

文号：淄环审[2007]61号

2012.7.18；

淄环验[2012]41号

干法氟化铝装置正常运行；氢氧化铝生产线已拆除；煤气发生炉已拆除

1.5万吨/年干法氟化铝煤改气项目

北厂区

2018.7.27通过淄博市环保局淄川分局审批；

文号：川环报告表[2018]266号

2018.10.28

通过自主验收

正常运行

1.5万t/a拟薄水铝石改建项目

南厂区

2015.1.8通过淄博市环境保护局审批；文号：淄环审[2015]6号

2015.12.1；

淄环验[2015]102号

北厂区5000t/a生产装置已拆除；南厂区1万t/a装置调整至1.5万t/a
补充报告批复，淄博市环境保护局2015.5.19；淄环审[2015]96号

1.5万t/a拟薄水铝石煤改气项目

南厂区

2019.2.18通过淄博市环保局淄川分局审批；文号：川环报告表[2019]70号

2019.6.16

通过自主验收

正常运行

2.5万吨/年干法氟化铝扩建技改项目（2#氟化铝生产线）

北厂区

2013年建成投运，未批先建，补办环评手续

2019年12月下旬停运

淄博南韩化工有限公司年产2.5万吨干法氟化铝扩建项目环境影响报告书

北厂区

补办手续后于2020.5.11通过淄博市生态环境局审批；文号：淄环审[2020]43号

2020.8.27通过自主验收
正常运行
拟薄水铝石装置烘干工序技改项目

南厂区

2020.10.29通过淄博市环保局淄川分局审批；文号：川环报告表[2020]177号

2021年11月通过自主验收

正常运行

拟薄水铝石蒸汽发生器及自动保温釜技改项目

南厂区

2022.7.4通过淄博市环保局淄川分局审批；文号：川环报告表[2022]56号
2022年8月已通过自主验收
正常运行

干法氟化铝污水处理工序大气冷凝吸收喷淋装置环保设施改造提升项目
北厂区
2023年9月5日办理环评登记
正常运行
淄博南韩化工有限公司硫酸罐区技改项目
北厂区

2024.7.23通过通过淄博市环保局淄川分局审批；文号：川环报告表[2024]52
2025.5通过一期验收
正常运行
干法氟化铝生产废水资源化回收利用环保技改项目
北厂区
2025年4月18日办理环评登记
正常运行

公司于2019年12月17日首次办理排污许可，排污许可证编号为91370302706030260E001V。

根据公司现有项目调查，现有项目污染物产生及处置情况如下表所示：

表2-7  现有项目污染物产生及处置情况一览表

位置
污染物类别
处置措施
南厂区
废气
1#闪蒸干燥机采用低氮燃烧技术，废气经脉冲布袋除尘器处理后，通过15m排气筒DA009排放；包装废气接入1#闪蒸干燥机废气净化设施进行处理后，一并通过18m排气筒P9排放；2#闪蒸干燥机采用低氮燃烧技术，废气经脉冲布袋除尘器处理后，废气通过15m排气筒DA010排放；备用锅炉废气经15m高排气筒DA012排放
废水
反渗透浓水经四效蒸发，浓缩高盐废水进入污水站处理后用于洒水降尘，冷凝水回用于生产；生活污水、设备及地面冲洗废水、初期雨水排入南韩化工污水处理站，处理达标后，用于绿化、道路洒扫。
固废
1座危废暂存库，占地7.5m2，地面做防渗
噪声
基底减振、隔声、消音等
北厂区
废气
氢氧化铝闪蒸干燥废气（1#、2#生产线共用氢氧化铝烘干装置）经脉冲布袋除尘器收集处理后，由15m高DA001排气筒有组织排放；萤石粉烘干炉废气（1#、2#生产线共用萤石粉烘干炉装置）经“脉冲布袋除尘器+1级碱液喷淋”收集处理后由30m高DA002排气筒有组织排放；1#线反应炉加热炉废气、2#线反应炉加热炉废气经各自脉冲布袋除尘器处理后，送至1级水喷淋处理，由32m高DA003排气筒有组织排放；一线成品冷却废气与1#线氟化铝流化床工艺废气一同经“2级水喷淋+2级碱液喷淋”处理后，由30m高DA004排气筒有组织排放；1#线氟石膏排渣废气、2#线氟石膏排渣废气经各自1级碱液喷淋处理后，送至1级碱液喷淋处理，由30m高DA005排气筒有组织排放；1#线料仓废气经脉冲布袋除尘器收集处理后，由30m高DA006排气筒有组织排放；氟化铝包装工序废气、二线成品冷却废气与二线流化床工艺废气一同经“2级水喷淋+2级碱液喷淋”处理后由30m高DA007排气筒有组织排放；2#线料仓废气经脉冲布袋除尘器收集处理后，由32m高DA008排气筒有组织排放；散装仓废气由15m排气筒DA011排放；污水处理站废气经冷凝吸收喷淋装置处理后经1根15m高排气筒DA013排放；现有储罐大小呼吸废气经过1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经1根15m高排气筒DA014排放
废水
设置污水处理站（处理规模50m3/h），采用中和、沉淀、过滤、澄清处理工艺；设备和地面冲洗水以及装置各碱洗塔、水洗塔废水主要成分是氟化物，均进入污水处理站处理，处理后的水回用到废气净化碱液塔及水洗塔喷淋环节；生活污水由生化污水处理站处理达标后，用作北厂区绿化
固废
1座氟石膏仓库，占地775m2，地面进行防渗处理；1座封闭式氟化钙污泥暂存间，占地240m2，地面做防渗；1座危废暂存库，占地7.5m2，地面做防渗
噪声
基底减振、隔声、消音等
根据山东新航工程项目咨询有限公司2025年2月8日对南厂区及北厂区污染物排放情况及南厂区噪声进行的检测（XH25B073）及山东尚石民通环境检测有限公司2025年3月19日、20日对北厂区部分污染物及北厂区噪声进行的检测（SSJC202503195），检测结果如下
表2-8  现有项目无组织废气污染物监测结果一览表1
采样日期
2025.02.08
分析日期
2025.02.09~2025.02.11
检测结果
检测项目
样品编号
点位频次
北厂区

上风向1#
北厂区
下风向2#
北厂区

下风向3#

北厂区

下风向4#

最大值
氟化物
(μg/m3）
XH25B073Q14~17101-01
第一次
0.8
1.0
1.2
1.0
1.2
XH25B073Q14~17102-01
第二次
0.9
1.1
1.0
1.1
XH25B073Q14~17103-01
第三次
0.9
1.0
1.1
1.1
XH25B073Q14~17104-01
第四次
0.8
1.1
1.2
1.2
采样日期
2025.02.08
分析日期
2025.02.09~2025.02.11
检测结果
检测项目
样品编号
点位频次
南厂区
上风向1#
南厂区
下风向2#
南厂区
下风向3#

南厂区
下风向4#
最大值
氟化物
(μg/m3）
XH25B073Q18~21101-01
第一次
0.8
1.0
1.1
1.0
1.2
XH25B073Q18~21102-01
第二次
0.8
1.1
1.2
1.2
XH25B073Q18~21103-01
第三次
0.8
1.1
1.1
1.1
XH25B073Q18~21104-01
第四次
0.9
1.2
1.1
1.1
硫酸雾
(mg/m3)
XH25B073Q18~21101-02
第一次
<0.005
0.050
0.044
0.058
0.060
XH25B073Q18~21102-02
第二次
<0.005
0.047
0.045
0.058
XH25B073Q18~21103-02
第三次
<0.005
0.047
0.046
0.058
XH25B073Q18~21104-02
第四次
<0.005
0.048
0.048
0.060
表2-9  现有项目无组织废气污染物监测结果一览表2
采样日期
采样点位
检测项目
采样频次
样品编号
检测结果(mg/m³)
2025.03.19
1#厂界上
风向
硫酸雾
频次一
2503195HQ0319-1-1-1
0.013
频次二
2503195HQ0319-1-2-1
0.012
频次三
2503195HQ0319-1-3-1
0.013
频次四
2503195HQ0319-1-4-1
0.014
2#厂界下风向一
硫酸雾
频次一
2503195HQ0319-2-1-1
0.017
频次二
2503195HQ0319-2-2-1
0.016
频次三
2503195HQ0319-2-3-1
0.019
频次四
2503195HQ0319-2-4-1
0.017
3#厂界下风向二

硫酸雾
频次一
2503195HQ0319-3-1-1
0.018
频次二
2503195HQ0319-3-2-1
0.017
频次三
2503195HQ0319-3-3-1
0.019
频次四
2503195HQ0319-3-4-1
0.020
4#厂界下风向三

硫酸雾
频次一
2503195HQ0319-4-1-1
0.019
频次二
2503195HQ0319-4-2-1
0.019
频次三
2503195HQ0319-4-3-1
0.018
频次四
2503195HQ0319-4-4-1
0.017
2025.03.20
1#厂界上

风向

硫酸雾
频次一
2503195HQ0320-1-1-1
0.007
频次二
2503195HQ0320-1-2-1
0.008
频次三
2503195HQ0320-1-3-1
0.009
频次四
2503195HQ0320-1-4-1
0.008
2#厂界下风向一

硫酸雾
频次一
2503195HQ0320-2-1-1
0.016
频次二
2503195HQ0320-2-2-1
0.017
频次三
2503195HQ0320-2-3-1
0.016
频次四
2503195HQ0320-2-4-1
0.014
3#厂界下风向二

硫酸雾
频次一
2503195HQ0320-3-1-1
0.014
频次二
2503195HQ0320-3-2-1
0.016
频次三
2503195HQ0320-3-3-1
0.018
频次四
2503195HQ0320-3-4-1
0.018
4#厂界下风向三

硫酸雾
频次一
2503195HQ0320-4-1-1
0.017
频次二
2503195HQ0320-4-2-1
0.017
频次三
2503195HQ0320-4-3-1
0.017
频次四
2503195HQ0320-4-4-1
0.013
表2-10  现有项目南厂区厂界噪声监测结果一览表
检测日期

2025.02.08

测量点位

声源类型

检测结果[Leq(A)]

昼间

夜间

昼间dB(A)

夜间dB(A)

南厂区厂界南1#

生产

生产

54.9

46.7

南厂区厂界西2#

生产

生产

56.7

43.2

备注：北侧、东侧为道路。
表2-11  现有项目北厂区厂界噪声监测结果一览表

检测日期

检测项目

检测时间

检测结果[dB(A)]

1#西厂界

2#北厂界

3#东厂界

4#南厂界

2025.03.19

工业企业厂界环境噪 声等效连续A声级

昼间

56.1

55.2

54.1

58.1

夜间

45.3

44.9

47.1

46.4

2025.03.20

工业企业厂界环境噪 声等效连续A声级

昼间

55.4

56.6

57.4

54.5

夜间

46.6

48.4

45.2

45.7

表2-12  现有项目污染物有组织排放情况一览表1
采样日期
2025.02.08
分析日期
2025.02.09~2025.02.10
检测点位
DA001出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
含氧量
（%）
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
实测
折算
颗粒物
XH25B073Q01101-01
第一次
86.1
8.4
5638
5.5

7.6
0.031
XH25B073Q01102-01
第二次
88.4
8.4
5576
5.2
7.2
0.029
XH25B073Q01103-01
第三次
89.3
8.6
5527
5.7

8.0
0.032
二氧化硫
XH25B073Q01101-02
第一次
86.1
8.4
5638
<3
/
/
XH25B073Q01102-02
第二次
88.4
8.4
5576
<3
/
/
XH25B073Q01103-02
第三次
89.3
8.6
5527
<3
/
/
氮氧化物
XH25B073Q01101-03
第一次
86.1
8.4
5638
20
28
0.11
XH25B073Q01102-03
第二次
88.4
8.4
5576
27
38
0.15
XH25B073Q01103-03
第三次
89.3
8.6
5527
30
42
0.17
排气筒高度:15m排气筒内径:0.40m含湿量:1.6%、1.5%、1.5%
检测点位
DA002出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
含氧量
（%）
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
实测
折算
颗粒物
XH25B073Q02101-01
第一次
52.2
9.9
3216
4.8
7.6
0.015
XH25B073Q02102-01
第二次
54.1
10.3
3292
4.1
6.7
0.013
XH25B073Q02103-01
第三次
54.1
10.1
3226
4.4
7.1
0.014
二氧化硫
XH25B073Q02101-02
第一次
52.2
9.9
3216
<3
/
/
XH25B073Q02102-02
第二次
54.1
10.3
3292
<3
/
/
XH25B073Q02103-02
第三次
54.1
10.1
3226
<3
/
/
氮氧化物
XH25B073Q02101-03
第一次
52.2
9.9
3216
11
17
0.035
XH25B073Q02102-03
第二次
54.1
10.3
3292
9
15
0.030
XH25B073Q02103-03
第三次
54.1
10.1
3226
10
16
0.032
氟化物
XH25B073Q02101-04
第一次
55.7
/
2879
1.10
/
3.17×10-3
XH25B073Q02102-04
第二次
55.1
/
2877
1.03
/
2.96×10-3
XH25B073Q02103-04
第三次
53.4
/
3203
1.02
/
3.27×10-3
排气筒高度:30m排气筒内径:0.40m含湿量：4.6%、4.6%、4.5%
检测点位
DA004出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
颗粒物
XH25B073Q03101-01
第一次
26.6
1723
5.4
9.3×10-3
XH25B073Q03102-01
第二次
27.3
1748
5.2
9.1×10-3
XH25B073Q03103-01
第三次
28.0
1621
5.1
8.3×10-3
氟化物
XH25B073Q03101-02
第一次
28.3
1779
0.98
1.74×10-3
XH25B073Q03102-02
第二次
27.7
1679
1.09
1.83×10-3
XH25B073Q03103-02
第三次
27.0
1653
1.04
1.72×10-3
排气筒高度:30m排气筒内径:0.40m含湿量：2.2%、2.1%、2.2%
检测点位
DA005出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
颗粒物
XH25B073Q04101-01
第一次
13.9
2057
5.6
0.012
XH25B073Q04102-01
第二次
14.4
2091
5.0
0.010
XH25B073Q04103-01
第三次
14.6
2186
5.3
0.012
硫酸雾
XH25B073Q04101-02
第一次
14.9
2173
1.54
3.35×10-3
XH25B073Q04102-02
第二次
15.1
2042
2.04
4.17×10-3
XH25B073Q04103-02
第三次
15.5
2130
2.12
4.52×10-3
氟化物
XH25B073Q04101-03
第一次
15.3
2072
1.10
2.28×10-3
XH25B073Q04102-03
第二次
15.8
1900
1.02
1.94×10-3
XH25B073Q04103-03
第三次
15.9
1981
1.07
2.12×10-3
排气筒高度:15m排气筒内径:0.40m含湿量:2.5%、2.7%、2.7%
检测点位
DA006出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
颗粒物
XH25B073Q05101
第一次
5.3
2256
6.3
0.014
XH25B073Q05102
第二次
4.3
2390
6.1
0.015
XH25B073Q05103
第三次
3.2
2156
6.5
0.014
排气筒高度:30m排气筒内径:0.32m含湿量:1.7%、1.7%、1.8%
检测点位
DA007出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
颗粒物
XH25B073Q06101-01
第一次
22.2
1654
5.1
8.4×10-3
XH25B073Q06102-01
第二次
25.6
1681
4.9
8.2×10-3
XH25B073Q06103-01
第三次
25.9
1513
5.2
7.9×10-3
氟化物
XH25B073Q06101-02
第一次
25.0
1793
1.06
1.90×10-3
XH25B073Q06102-02
第二次
24.4
1663
1.03
1.71×10-3
XH25B073Q06103-02
第三次
24.9
1765
1.04
1.84×10-3
排气筒高度:30m排气筒内径:0.4m含湿量：2.1%、2.2%、2.1%
检测点位
DA008出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
颗粒物
XH25B073Q07101
第一次
4.9
1351
5.0
6.8×10-3
XH25B073Q07102
第二次
5.0
1448
4.8
7.0×10-3
XH25B073Q07103
第三次
5.2
1381
5.1
7.0×10-3
排气筒高度:32m排气筒内径:0.3m含湿量:1.6%、1.5%、1.6%
检测点位
DA009出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
含氧量
（%）
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
颗粒物
XH25B073Q08101-01
第一次
70.3
19.6
8405
1.4
0.012
XH25B073Q08102-01
第二次
71.3
19.5
8080
1.1
8.9×10-3
XH25B073Q08103-01
第三次
71.7
19.7
8014
1.2
9.6×10-3
二氧化硫
XH25B073Q08101-02
第一次
70.3
19.6
8405
<3
/
XH25B073Q08102-02
第二次
71.3
19.5
8080
<3
/
XH25B073Q08103-02
第三次
71.7
19.7
8014
<3
/
氮氧化物
XH25B073Q08101-03
第一次
70.3
19.6
8405
11
0.092
XH25B073Q08102-03
第二次
71.3
19.5
8080
13
0.11
XH25B073Q08103-03
第三次
71.7
19.7
8014
19
0.15
排气筒高度:15m排气筒内径:0.36m含湿量:2.3%、2.2%、2.1%
检测点位
DA012出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
含氧量
（%）
标干流量(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
实测
折算
颗粒物
XH25B073Q11101-01
第一次
40.3
5.2
5309
2.9
3.2
0.015
XH25B073Q11102-01
第二次
41.1
5.1
5204
2.6
2.9
0.014
XH25B073Q11103-01
第三次
41.6
5.4
5305
3.1
3.5
0.016
二氧化硫
XH25B073Q11101-02
第一次
40.3
5.2
5309
<3
/
/
XH25B073Q11102-02
第二次
41.1
5.1
5204
<3
/
/
XH25B073Q11103-02
第三次
41.6
5.4
5305
<3
/
/
氮氧化物
XH25B073Q11101-03
第一次
40.3
5.2
5309
26
29
0.14
XH25B073Q11102-03
第二次
41.1
5.1
5204
28
31
0.15
XH25B073Q11103-03
第三次
41.6
5.4
5305
25
28
0.13
烟气黑度
(级)
XH25B073Q11101-04
第一次
/
/
/
<1
/
/
XH25B073Q11102-04
第二次
/
/
/
<1
/
/
XH25B073Q11103-04
第三次
/
/
/
<1
/
/
排气筒高度:15m排气筒内径:0.40m含湿量:3.3%、3.5%、3.4%风向：N风速：2.7m/s、2.8m/s、2.5m/s
检测点位
DA013出口
检测
项目
样品编号
检测
频次
烟温
(℃)
标干流量
(m3/h)
排放浓度
(mg/m3)
排放速率
(kg/h)
氟化物
XH25B073Q12101
第一次
17.3
1450
1.01
1.46×10-3
XH25B073Q12102
第二次
17.0
1301
0.98
1.27×10-3
XH25B073Q12103
第三次
17.4
1349
1.00
1.35×10-3
排气筒高度:15m排气筒内径:0.36m
表2-13  现有项目污染物有组织排放情况一览表2
检测点位
DA014废气排气筒出口(卸料工序碱喷淋+清水喷淋处理设备后)
排气筒高度
15m
排气筒内径
0.20m
CO浓度
<50μmol/mol
检测日期
检测项目
采样频次
样品编号
实测浓度mg/m3
标干流量Nm3/h

速率kg/h
流速m/s
烟温℃

含湿
量%
含氧
量%
2025.03.19
硫酸雾
频次一
2503195FQ0319-1401-1-1
3.06
416
1.27×10-3
3.98
17
1.1
19.5
频次二
2503195FQ0319-1401-2-1
2.91
429
1.25×10-3
4.13
18
1.4
19.9
频次三
2503195FQ0319-1401-3-1
3.19
400
1.28×10-3
3.84
17
1.3
19.7
二氧化硫
频次一
2503195FQ0319-1401-1-2
5

416
2.08×10-3
3.98
17
1.1
19.5
频次二
2503195FQ0319-1401-2-2
3

429
1.29×10-3
4.13
18
1.4
19.9
频次三
2503195FQ0319-1401-3-2
4

400
1.60×10-3
3.84
17
1.3
19.7
平均值
/

4

415
1.66×10-3
3.98
17
1.3
19.7
2025.03.20
硫酸雾
频次一
2503195FQ0320-1401-1-1
2.85
428
1.22×10-3
4.1
16.9
1.6
19.4
频次二
2503195FQ0320-1401-2-1
2.87
442
1.27×10-3
4.3
18.2
1.3
19.3
频次三
2503195FQ0320-1401-3-1
2.96
413
1.22×10-3
4.0
17.4
1.5
19.8
二氧化硫
频次一
2503195FQ0320-1401-1-2
5

428
2.14×10-3
4.1
16.9
1.6
19.4
频次二
2503195FQ0320-1401-2-2
4

442
1.77×10-3
4.3
18.2
1.3
19.3
频次三
2503195FQ0320-1401-3-2
3

413
1.24×10-3
4.0
17.4
1.5
19.8
平均值
/

4

428
1.72×10-3
4.1
17.5
1.5
19.5
备注：排气筒DA003设有在线监测系统；排气筒DA010、DA011长期报停未运行。
根据监测结果可知，现有项目污染物均能达标排放。
根据企业2024年度污染物执行报告以及生产统计，现有项目污染物排放情况如下表所示：
表2-14  现有项目污染物排放情况一览表

污染物类别
污染物
排放量（固体废物产生量）t/a
许可排放量（t/a）
备注
有组织废气
颗粒物
0.3669
6.1
/
二氧化硫
0.3020
39.4
/
氮氧化物
1.8168
25.53
/
氟化物
0.7848
/
/
硫酸雾
0.0224
/
/
废水
COD
0
0
生产废水循环使用不外排；生活污水处理后用于厂区绿化
氨氮
0
0
固废
氟石膏（含水5%）
65244.1
/
外售鲁中水泥综合利用生产水泥
萤石粉尘
5.03
/
返回配料工序
氢氧化铝粉尘
8.15
/
返回配料工序
氟化铝粉尘
1.52
/
外售综合利用
氟石膏污泥（含水率40%）
10175.9
/
外售鲁中水泥综合利用生产水泥
废润滑油
0.1
/
厂内暂存，待委托有资质单位处置
废矿物油
0.2
/
厂内暂存，待委托有资质单位处置
废反渗透膜
3t/5a
/
供货厂家回收
生活垃圾
9.2
/
环卫部分统一清运
除尘器收尘
5.4
/
外售综合利用
脱硫渣

0.92
/
外售综合利用
根据现场勘查及资料收集，现有项目运行状况良好，污染物达标排放，能够满足现有项目总量要求，无原有环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

根据淄博市生态环境局发布的《2025年12月份环境空气质量情况》（2026年1月29日），2025年1-12月份，全市良好天数278天（国控），同比增加40天。优良率76.2%，同比增加11.2个百分点。重污染天数1天，同比减少3天。其中，二氧化硫（SO2）11微克/立方米，同比改善15.4%；二氧化氮（NO2）27微克/立方米，同比改善18.2%；可吸入颗粒物（PM10）59微克/立方米，同比改善14.5%；细颗粒物（PM2.5）35微克/立方米，同比改善12.5%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善8.3%；臭氧（O3）169微克/立方米，同比改善12.9%。全市综合指数为4.04，同比改善13.7%。

项目所在区域环境空气质量进行达标判断，数据统计及评价情况见表3-1。

表3-1 项目所在淄博市2025年空气质量现状评价结果一览表

污染物
单位
年评价指标
现状浓度
评价标准
占标率%
达标情况
SO2
μg/m3
年平均质量浓度
11
60
18.3 
达标
NO2
μg/m3
年平均质量浓度
27
40
67.5 
达标
PM10
μg/m3
年平均质量浓度
59
70
84.3 
达标
PM2.5
μg/m3
年平均质量浓度
35
35
100.0 
达标
CO
mg/m3
95%保证率日平均浓度
1.1
4
27.5 
达标
O3
μg/m3
90%保证率日最大8h滑动平均浓度
169
160
105.6 
超标
根据上表，项目所在区域臭氧不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级年均值标准。
为改善区域大气环境治理，为切实做好大气污染防治工作，全面完成空气质量改善目标任务，山东省生态环境主管部门相继出台了《关于加强“两高”项目管理的通知》《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划（2021-2025 年）》等政策文件，淄博市生态环境主管部门相继出台了《淄博市“三线一单”生态环境准入清单》《淄博市“十四五”生态环境保护规划》《淄博市人民政府关于印发淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》等文件，全方位整治工业炉窑、大气污染物、挥发性有机物及工业企业扬尘。可以预计，项目区域环境空气质量将得到有效改善。
2、地表水环境

项目所在区域主要地表水体为孝妇河支流，根据淄博市生态环境局发布的《2024年1-12月全市地表水环境质量状况》（2025年1月25日发布），距离本项目最近断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。
3、声环境

项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。厂界50m范围内无声环境敏感点，周边声环境质量状况较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。
4、生态环境

本项目在现有厂区内建设，不新增厂区外用地，无需对区域生态环境质量进行评价。

5、电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、 卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状开展监测与评价。

6、土壤、地下水环境

本项目建成后，对罐区地面进行防渗防腐。项目正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	根据现场调查，项目周围没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、自然历史遗迹等。项目周边敏感目标图见附图2。

表3-2   主要环境保护目标一览表

名称

保护对象

环境功能区

相对厂

址方位

相对距离/m

环境空气

南韩村
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准
WSW
400
声环境

厂区50m范围内无声环境敏感点
地表水

孝妇河

（GB3838-2002）III类

W
8700
地下水

厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

生态

项目用地范围内无生态环境保护目标



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

本项目有组织废气硫酸雾执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物特别排放限值要求；厂界无组织硫酸雾排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5标准要求。施工期及营运期无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值；有组织颗粒物排放执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1大气污染物排放浓度限值重点控制区标准。

表3-3  废气排放标准一览表
排污口

污染物

浓度限值mg/m3
排放速率kg/h

标准来源

DA014、DA015
硫酸雾
10

/

《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4

无组织浓度限值（mg/m3）
厂界

硫酸雾
0.3
/

《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5
厂界及施工期
颗粒物
1.0
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
2、噪声

项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）标准（昼间70dB（A）），夜间禁止施工。
表3-4  工业企业厂界环境噪声排放标准

级别

等效声级

昼间

夜间
2

dB（A）

60

50
3、固体废物

项目一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。

	总量

控制

指标
	根据《国家环境保护“十四五”规划基本思路》，根据质量改善需求，继续实施全国SO2、NOx、COD、氨氮排放总量控制。初步考虑，对全国实施重点行业工业烟（粉）尘总量控制，对总氮、总磷和挥发性有机物（以下简称VOCs）实施重点区域与重点行业相结合的总量控制，增强差别化、针对性和可操作性。

根据工程分析，本项目不涉及废气总量控制污染物排放，不涉及废水直接排放，无需申请污染物总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目施工期内对环境的影响主要表现为施工过程产生的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响。具体分析如下：

环境空气

废气产生情况

本项目在施工过程中，产生的大气污染物主要有：

施工机械及运输车辆排放的废气，主要污染物为NOx、CO和烃类物等。

施工过程粉尘及扬尘。
施工过程中钢材等金属切割、焊接产生的烟尘。

施工过程中刷漆、涂漆过程中产生的有机废气。
2、治理措施
（1）施工机械及运输车辆排放废气
施工过程中要求施工方采用符合国家排放标准的机械及运输车辆，采用符合国家要求的燃料油，合理安排施工过程，减少车辆运输频次，使运输车辆尽可能减缓行驶速度，降低车辆及机械废气污染物排放。
（2）施工过程粉尘及扬尘
在施工过程中，粉尘及扬尘污染主要来源于：施工作业过程产生的粉尘；搅拌车辆和运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中产生的扬尘。

降低扬尘产生量，保护大气环境，降低对周围敏感目标及环境的影响，建议施工单位采取如下措施防尘：

①厂区内运输道路均需及时清洁、湿润，并加强管理。在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物1.0mg/m3）。

②在施工场地清理阶段，做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。

③施工现场应采用围挡封闭，现场设置大门和门卫室，出入口应设置车辆冲洗设施。施工现场内主要道路、加工区等须采用混凝土硬化，现场内道路两侧应设置排水沟。施工现场道路两侧及大块空地须绿化，其他裸土、堆土、易产生扬尘的材料等必须覆盖。施工现场须配备有效易用的洒水设施，并安排专人洒水降尘。

④外脚手架应使用密闭式安全网封闭，并保持整洁，提倡使用满足功能要求的新型防护材料。在建工程内须设置垃圾通道，施工层散装物料、建筑垃圾要通过垃圾通道输送，严禁从高处向下倾倒或者抛洒。

⑤施工现场出入口必须安装视频监控系统，实现对出入施工现场车辆的实时监控。施工现场门口应设置扬尘防治管理公示牌，明确责任主体扬尘防治责任人及电话、渣土运输单位负责人及电话、混凝土配送单位负责人及电话、外出车辆冲洗检查和施工现场保洁人员姓名电话等。

⑥施工现场扬尘防治硬件设施建设完毕，施工单位（建设单位）必须组织验收，验收资料应放入安全文明施工资料备查。
施工扬尘随着施工期的结束而自然消失，对周围环境的影响也是相对短暂的，项目施工期采取相应措施后，能够满足《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强施工工地和道路扬尘管控工作的通知》（建办质〔2019〕23号）、《山东省扬尘污染综合整治方案》（鲁环发〔2019〕112号）要求。

（3）施工过程中钢材等金属切割、焊接产生的烟尘
施工期间在切割、焊接环节区域设置移动式焊烟净化器，金属切割及焊接产生的烟尘经收集处理后无组织排放；采用低烟尘产生量的焊材，降低焊接过程中的烟尘产生。
（4）施工过程中刷漆、涂漆过程中产生的有机废气

施工过程地面刷漆、区域喷漆等环节会产生喷漆废气，项目要求在施工期间选用低VOCs含量的涂料，在满足施工要求的情况下优先采用水性涂料，设置临时喷漆房，处理喷漆过程中的废气，减少施工过程中有机废气排放。

水环境

施工期废水主要是施工现场工人生活区排放的生活污水、施工活动中排放的施工废水等。施工废水主要为设备清洗废水、场地冲洗废水等，主要污染物是SS、石油类等，本次工程施工过程废水产生量较少，且以自然蒸发为主，不会产生地表径流，不会对周围地表水环境产生不利影响；对于施工人员生活用水量按照20人（30L/d·人）估算，生活污水产污系数按照0.8核算，则生活污水产生量约0.48m3/d，污染物以SS、COD、BOD5为主，生活污水经临时化粪池收集后由环卫部门清运不外排。

噪声

本项目施工期的噪声主要来自各种施工机械噪声，在施工期间噪声主要由铲车、电锯、起重机、装载机、挖掘机等施工设备和运输车辆产生的噪声。建议采取以下措施：
①不设水泥搅拌站，代之以使用商品混凝土浆，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。

②施工单位应根据建设项目所在地区的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围居民的影响。

③推行清洁生产，必须采用低噪声的施工机械和先进的施工技术，以达到控制噪声的目的。

④提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

⑤在施工现场禁止大声喧哗吵闹、高声唱歌或敲击工具、餐具等。

⑥严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，采取各种有效措施，把施工场地边界噪声控制在国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的指标要求范围内。
通过以上措施，施工期间施工厂区声级能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，施工噪声对周围敏感目标影响较小。

（四）固废

固体废弃物包括施工人员的生活垃圾、建筑垃圾以及废漆桶、焊渣、钢材边角料等施工废料。

①建筑垃圾

本项目建筑垃圾主要为设备安装产生的建筑垃圾，严格实行定点堆放，并及时清运处理，应尽量回收有用材料，不能利用的部分外售建筑垃圾处理公司或运至指定地点进行填埋处理。

②施工人员生活垃圾

项目施工人数按20人/d计，生活垃圾以0.5kg/（人.d）计，则施工人员生活垃圾产生量约为10kg/d，生活垃圾集中堆放在具有防渗功能的垃圾池内，利用现有项目设施分类收集，做到日产日清，严禁随地丢弃，由环卫部门统一清运，集中处置。

③施工废料
施工过程中产生的焊渣、钢材边角料以及水性漆废漆桶等一般固体废物委托资源回收处置单位分类回收处置，可能产生的废油漆桶等危险废物委托资质单位处置，严禁私自处理排放。
（五）生态环境
项目在施工作业过程、工程占地对土地利用、植被、水土流失等产生的影响，改变部分原有的地形地貌，破坏现有植被，使地表出现局部裸露，这也就同时破坏了原有的自然风貌及景观，给雨季带来水土流失的条件。

施工期环境影响

①施工人员、机械对植被的践踏和碾压，不仅能改变土壤的坚实度、损伤和碾死植物，过往车辆产生的扬尘会影响附近百米远的植被，厚厚的尘埃使植被叶面光合作用和呼吸作用能力降低，影响植物的生长。因此，限制施工临时占地的范围，起到保护植被的作用并可将影响减缓至最低。

②在工程建设施工期如果弃土随意松散堆放，遇大风天气，极易造成风蚀，产生扬尘，二次扬尘再次覆盖植被，则影响植物的正常生长。因此施工活动应进行规范，弃土委托有资质的单位运送至附近村庄废旧坑池以及专用弃土场。

③生物影响分析

根据现场调查，项目区域范围内基本无野生动物，对区域动物的影响较小。

（2）施工期生态环境保护措施：

①制定合理的施工工期，避开雨季施工时大挖大填。所有废水、雨水有组织地排放以减少水土流失。对土建施工场地采取围挡、遮盖的措施，避免由于风、雨天气可能造成的风蚀和水蚀。安排专门人员负责项目区施工的监督和管理工作，加强施工人员对生态环境的保护意识教育。

②合理组织施工，尽量减少占用临时施工用地；土方开挖过程中，严格按设计的基础占地面积、基础型式等要求开挖，尽量缩小施工作业范围，材料堆放要有序，注意保护周围的植被；尽量减小开挖范围，避免不必要的开挖和过多的原状土破坏。

③施工临时道路和材料堆放场地应以尽量少占用施工外区域的原则，道路临时固化措施应在施工结束后清理干净，并进行复耕处理。牵张场选择在交通条件好、场地开阔、地势平缓的地块，以满足施工设备运输等要求。施工完毕后，及时清理施工场地，进行翻松征地，恢复其原有土地用途。

④施工完成后，应及时进行复原处理或硬化处理，以免造成水土流失。

⑤施工期采用表土（熟土）剥离保存、彩钢板拦挡（随工程建设进度循环使用）、防尘网、运输车辆加盖篷布、施工便道洒水减少扬尘等临时措施减少水土流失。

⑥施工中开挖的土石方全部回填，土石方量基本平衡。

⑦临时道路等临时占地利用完毕后恢复耕作或原有植被，其中复耕的整理深度应不小于0.4m，复植的整理深度不小于0.2m，将表层土耕松，建立较完善的灌排体系。

⑧施工时应严格控制施工范围和工人活动区域，严禁将施工废水直接排入附近地表水体。施工人员的生活污水、生活垃圾和粪便应集中处理，其中生活污水和粪便设化粪池处理并定期清理；生活垃圾装入垃圾桶定时清运。定期清理化粪池、垃圾坑，施工结束后用土填埋并恢复植被。

⑨施工废水、雨污水不得直接排入河流。应对施工废水采用自然沉降法进行处理。施工废水尽量循环回用，以有效控制施工废水超标排放造成水质污染影响问题。
项目施工期间的影响是暂时的，随着施工的结束，这些影响也随之消失。

综上所述，项目在施工中虽然会对当地的环境会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，随着工程的结束而消失。
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	1 废气

废气源强估算

本项目废气主要为硫酸存储及转运过程中产生的少量呼吸废气。其中1#罐区储罐呼吸废气经依托现有1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经现有15m高排气筒DA014排放；2#罐区储罐呼吸废气经新增1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经新增15m高排气筒DA015排放。逸散的硫酸雾经厂区绿化、强化密封点检修等措施降低影响后无组织排放。



	表4-1  废气污染物排放源信息及排放口基本情况表
产污环节

污染物种类

污染物产生情况

治理设施

污染物排放情况

排放口

排放标准

是否达标

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

产生量kg/a
收集效率

%

治理设施

处理效率

可行技术

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量

kg/a

排放形式/编号

名称

类型

排放规律

地理坐标

高度m

出口内径

m

风量m3/h

排气温度℃

年排放时数/h

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h

硫酸存储、装卸及转运
硫酸雾
0.13
0.0001
1.1686
100
水喷淋+碱液喷淋
90
是
0.013
0.00001
0.1159
有组织DA014
1#罐区排气筒
一般排放口
连续
118.090857°E；36.701100°N
15
0.2
1000
25
8760
10
/
是
硫酸雾
0.2
0.0002
1.7529
100
水喷淋+碱液喷淋
90
是
0.02
0.00002
0.1953
有组织DA015
2#罐区排气筒
一般排放口
连续
118.089326°E；36.701503°N
15
0.2
1000
25
8760
10
/
是
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	1.2污染源强核算过程简要说明

（1）有组织废气
本项目1#罐区储罐呼吸废气经依托现有1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经现有15m高排气筒DA014排放；2#罐区储罐呼吸废气经新增1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经新增15m高排气筒DA015排放。

本项目废气主要为储罐大小呼吸废气，“小呼吸”过程是指容器由于外界温度或压力变化而导致的气体吸入或排出现象，排出气体为相对饱和蒸汽，通常仅考虑温差变化导致的呼吸排放。固定顶罐的呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：

[image: image4.png]Li=0. 191X M[P/ (101283-P) ]** X D" ™ X H**' X AT*“XF, X CXKc




式中：LB—固定顶储罐的小呼吸排放量（kg/a）

M—储罐内物质分子量（g/mol）。

P—大量液体状态下真实的蒸汽压力（Pa）。

D—储罐的直径（m）。

H—平均蒸汽空间度（m）。

△T— 一天之内的平均温差（℃）。

FP—涂层因子（无量纲），根据状况取值在 1～1.5 之间。

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲），直径在0～9m之间的罐体，C=1-0.0123（D-9）2；罐径大于9m的，C=1。

KC—产品因子（石油原油Kc取0.65，其他液体取1.0）。

“大呼吸”过程无组织排放是指液体在容器与容器之间转移而发生的吸入或放出气体现象，排出气体为相对饱和蒸汽。可用下式估算其污染物的排放量：

[image: image5.png]Li=4. 188X 107 X MX P XK, X Ke




式中：LW—固定顶罐的工作损失（kg/m3投入量）

KN—周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定。

K≤36，KN=1；36＜K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K>220，KN=0.26

本项目存储98%硫酸，分子量为98.08，则M取值98.08；根据《硫酸工作手册》，98%硫酸蒸汽分压为3.3×10-5kPa（0.033Pa）（25℃），P取值为0.033；根据企业提供资料，本项目储罐直径为11.5m，则D取值为11.5；本项目单个储罐最大存储量约为80%，则H取值为2；根据淄博市2024年各月气温统计，△T取值为13；Fp本次取值为1.25；本项目储罐直径为11.5，年周转327次，存储物质为硫酸，则C取值为1；Kc取值1；KN取值为0.26。综上，本项目储罐区大小呼吸废气产生计算参数取值见下表：
表4-2  项目储罐区大小呼吸废气产生计算参数取值
名称

M

P

D

H

△T

FP
Kc
KN
C

数量

硫酸
98.08
0.033
11.5
2
13
1.25

1

0.26
1
1#罐区
2#罐区
4
6
经计算，1#罐区硫酸储罐小呼吸硫酸雾产生量约为1.1224kg/a，2#罐区硫酸储罐小呼吸硫酸雾产生量约为1.6836kg/a。大呼吸酸雾产生量为 LW=3.5243×10-7kg/m3，本项目1#罐区硫酸年周转量约为7320t/a（131147.54m3），2#罐区硫酸年周转量约为10980t/a（196721.31m3）；则1#罐区大呼吸酸雾产生量约为0.0462kg/a，2#罐区大呼吸酸雾产生量约为0.0693kg/a。

表4-3  罐区储罐大小呼吸废气污染物产排情况一览表

名称
罐区
厂区最大存储量
大呼吸产生量kg/a
小呼吸产生量kg/a
罐区呼吸废气产生量kg/a
硫酸
1#罐区
7320t/a
（131147.54m3）
0.0462
1.1224
1.1686
2#罐区
10980t/a
（196721.31m3）
0.0693
1.6836
1.7529
合计

0.1155
2.8060
2.9215
①1#罐区
本次评价以大小呼吸同时发生计，则1#罐区硫酸储罐大小呼吸过程硫酸雾产生量为1.1686kg/a，本项目装置年运行约8760h，1#罐区硫酸雾产生速率约为0.0001kg/h，风机风量约为1000m3/h，则产生浓度约为0.1mg/m3。
1#罐区储罐呼吸废气经依托现有1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经现有15m高排气筒DA014排放。水喷淋+碱液喷淋装置处理硫酸雾效率约为90%，则本项目运行过程中，1#罐区硫酸雾有组织排放量为0.1169kg/a，排放速率为0.00001kg/h，排放浓度约为0.03mg/m3。叠加现有DA014废气硫酸雾排放情况，本项目建成后，硫酸雾排放速率为0.0013kg/h，风量约为1000m3/h，则排放浓度为1.3mg/m3。
①2#罐区
本次评价以大小呼吸同时发生计，则2#罐区硫酸储罐大小呼吸过程硫酸雾产生量为1.7529kg/a，本项目装置年运行约8760h，2#罐区硫酸雾产生速率约为0.0002kg/h，风机风量约为1000m3/h，则产生浓度约为0.2mg/m3。
2#罐区新设置一套水喷淋+碱液喷淋装置，采用水及氢氧化钙水溶液作为吸收剂吸收，项目运行过程废气全部经管道引至水喷淋+碱液喷淋装置处理后，通过1根新建15m高排气筒DA015排放。水喷淋+碱液喷淋装置处理硫酸雾效率约为90%，则本项目运行过程中，2#罐区硫酸雾有组织排放量为0.1753kg/a，排放速率为0.00002kg/h，排放浓度约为0.02mg/m3。

综上，本项目1#罐区及2#罐区硫酸雾排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4标准要求（硫酸雾10.0mg/m3），1#罐区建成后叠加现有项目废气排放，硫酸雾排放浓度仍能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4标准要求（硫酸雾10.0mg/m3）。
（2）无组织废气

①装卸废气

本项目涉及的硫酸物料不属于易挥发液体，且生产采用DCS控制系统，装置物料输送均通过密闭管道进行，生产过程为密闭带压操作，储罐周转等过程经阀门等部位逸散出的无组织硫酸雾量较少，本次评价不再进行定量分析，根据现有项目监测数据以及环评预估，本项目建成后厂区硫酸雾浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5浓度限值（硫酸雾0.3mg/m3）。
表4-2  项目大气污染物排放情况汇总

排放源
污染物
有组织（t/a）

无组织（t/a）

合计（t/a）

硫酸存储、装卸及转运
硫酸雾
0.0003
/
0.0003
1.3、监测要求

本项目行业类别为C5942危险化学品仓储行业，目前无本行业监测规范要求，本次评价参照《排污单位自行监测技术指南  无机化学工业》（HJ1138—2020）中酸溶罐监测点位要求以及厂界特征污染物硫酸雾监测要求，本项目废气监测计划如下表。

表4-3  营运期废气监测计划一览表
序号

监测点位

排放口类型

监测因子

监测频次

执行标准

1
DA014、DA015
一般排放口
硫酸雾
季度一次
《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4
2
厂界
--
硫酸雾
季度一次
《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5
1.4、废气防治措施合理性分析

本项目采用的水喷淋+碱液喷淋废气处理装置方法成熟，使用氢氧化钙水溶液作为吸收剂，国内外许多企业多应用该法，处理效果好，其优点是设备较简单、处理效率高、运行成本相对较低，经济技术可行，参照现有项目硫酸储罐废气排放情况，现有项目采取与本项目相同的水喷淋+碱喷淋装置处理硫酸雾，污染物能够达标排放，因此可以预计本项目建成后废气能够达标排放，废气处理措施属于可行技术。

1.5、非正常工况污染物排放情况

非正常工况主要是指环保设施达不到设计规定指标及设备检修、开停车等意外情况。项目非正常工况主要包括以下几点：

（1）设备检修及开停车

开车时，首先启动环保装置，然后再按照规程依次启动生产线上各个设备，一般不会出现超标排污的情况；停车时，则需先按照规程依次关停生产线上的设备，然后关闭环保设备，保证污染物达标排放。

（2）非正常工况废气排放情况

本项目废气处理系统如发生故障，处理效率降低或完全失效，废气污染物排放量增大，造成非正常排放。假设生产过程中废气治理装置发生故障，在此情况下废气治理措施对废气的处理效率降为0，则大气污染物的产生及排放情况见下表。

表4-4   项目非正常工况废气排放情况表
名称
污染物 
产生速率kg/h

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放标准mg/m3
发生频次

持续时间

控制措施

DA014
硫酸雾
0.0001
0.0001
0.1
10
一年一次
15min
立即维修，待正常运行后，恢复排放

DA015
硫酸雾
0.0002
0.0002
0.2
10
一年一次

15min

发生一般事故时，则应通知生产车间停止生产。废气处理设施出现故障，废气污染物去除效率将大大降低。非正常工况下项目污染物排放高于正常状态下污染物排放浓度，因此本项目运行过程中应严格按照环保要求进行生产，发生环保设备故障等事故后需立即停产检修，防止对环境造成影响。

1.6 废气达标及环境影响分析
（1）废气达标分析

本项目废气产生环节为硫酸存储及转运过程中产生的少量呼吸废气，主要污染物为硫酸雾。其中1#罐区储罐呼吸废气经依托现有1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经现有15m高排气筒DA014排放；2#罐区储罐呼吸废气经新增1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经新增15m高排气筒DA015排放。逸散的硫酸雾经厂区绿化、强化密封点检修等措施降低影响后无组织排放。

根据预测，有组织排放的硫酸雾排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物排放浓度限值（硫酸雾10mg/m3）；厂界无组织硫酸雾排放浓度能够满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5中无组织排放限值（无组织硫酸雾0.3mg/m3）。

环境影响分析

项目所在区域为不达标区，为了不断改善区域环境质量，淄博市采取了一系列大气污染治理措施，采取能源结构调整、产业结构优化、面源污染综合防治、生态保护和建设、削峰降速等措施后，可使区域大气环境得到进一步改善。

项目所在区域内无自然保护区、保护文物及风景名胜区等特殊环境敏感目标。项目生产废气经处理达标后排放，能满足相应排放标准要求，对环境影响较小。
2、废水

项目不涉及生活污水产生，喷淋废水循环使用不外排，罐区初期雨水经现有雨水收集池收集后进入污水站处理后回用于厂区生产及绿化不外排，本项目建成后无新增废水排放。

根据前文分析，现有项目污水处理站能够处理本项目建成后产生的喷淋废水以及初期雨水，本项目建成后无新增废水排放。综上，本项目建成后全厂废水得到妥善处理，无新增废水排放，对周边地表水体环境影响较小。
3、噪声
3.1、源强分析
本项目噪声源为风机、泵类等设备运行噪声以及运输车辆行驶噪声，泵、风机等附属设施经隔声、减震、距离衰减等措施降低影响；车辆行驶噪声经限制行驶速度等措施减少影响。

项目主要设备均布置在室外，噪声调查情况见下表（以北厂区西南角地面高0m处为坐标原点，厂区边界为横纵坐标）。

表4-5  项目主要各声源源强及主要降噪措施

序号

区域
声源名称

数量
声功率级/dB（A）
声源控制措施

降噪效果/dB（A）
降噪后声功率级/dB（A）
空间相对位置
运行时段

X
Y
Z
1
1#罐区
卸车泵
1
85
设置隔声罩隔声、设置基础减振措施
25
60
210
175
0.5
00:00-24:00
2
转料泵

2
85
60

212
180
0.5
3
喷淋循环泵
4
85
60

215
182
0.5
4
风机
2
85
60

220
185
0.5
5
喷淋塔
2
80
55
225
185
0.5
6
2#罐区
卸车泵
1
85
60

80
200
0.5
7
转料泵

2
85
60

83
202
0.5
8
喷淋循环泵
4
85
60

85
205
0.5
9
风机
2
85
60

86
210
0.5
10
喷淋塔
2
80
55
89
215
1.0
3.2、预测模式及参数选择

项目噪声按照《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模式进行预测，用A声级计算，预测模式如下：

①室外声源在预测点的声压级计算：

Lp（r）=LW+Dc–（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc）
式中：Lp（r）—预测点处的声压级，dB；

LW—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②总声级的计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点的总有效声级为：
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式中：T—计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数；

Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB

 本项目主要噪声源及相对厂界一览表

序号

噪声部位

噪声源强dB（A）

距离（m）

东厂界

西厂界

南厂界

北厂界

1

1#罐区
68
26
210
170
/
2
2#罐区
69.2
150
30
200
/
备注：北厂界与其他企业厂区相连，不具备噪声监测条件，监测结果无意义，因此不进行预测。

3.3、预测结果及评价

本项目位于公司北厂区，利用以上预测模式和参数计算本项目建成后，北厂区各厂界的噪声预测值见下表
           表4-7  厂界噪声预测结果    单位：dB（A）

预测点位

本项目1#罐区
贡献值

本项目2#罐区
贡献值
现有项目

监测值
本项目建成后叠加值
标准值

达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
东边界

39.7
39.7
25.6
25.6

57.4
47.1
57.4
47.8
昼间60

夜间50
达标

南边界

23.3
23.3
23.1
23.1

58.1
46.4
58.1
46.7

达标

西边界

21.5
21.5
39.6
39.6
56.1
46.6
56.2
47.4
达标

北边界

/
/
/
/
56.6
48.4
/
/
达标

备注：北厂界与其他企业厂区相连，不具备噪声监测条件，监测结果无意义，因此不进行预测。
由预测结果可知，本项目建成后对厂界的噪声贡献值较小，厂界噪声贡献值及预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

根据以上分析以及落实环保措施后，该项目对周围声环境影响较小。
3.4、噪声监测计划

表4-8   噪声监测计划一览表

类别

监测点位

监测项目

监测频次

噪声

四周厂界外1m处

等效连续A声级

每季度一次昼夜噪声
4、固体废物

4.1固体废物产生情况及处理措施

本项目营运期间产生的固体废物为脱硫渣（主要成分为硫酸钙），根据物料平衡计算，本项目产生的脱硫渣约为0.04t/a（干重），主要成分为硫酸钙，属于一般固体废物，产生后外售综合利用。
表4-9  固体废物分析结果汇总表

固体废物名称

产生工序

形态

属性

废物代码

产生量（t/a）

处理措施

脱硫渣
硫酸雾处理
固态
一般固废
/
0.04
外售综合利用
4.2固体废物管理要求
针对本项目固体废物管理提出以下要求： 

一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

4.3评价结论
综上分析，项目运营期内严格落实本次评价提出的各项固废处理处置措施后，一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求，对周围环境影响不大。

5、地下水及土壤

5.1地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径

本项目地下水、土壤污染源、污染物类型及污染途径见下表。
表4-10  项目地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表

污染源

污染途径

全部污染物指标

地下水特征因子

土壤特征因子

1#罐区
大气沉降、垂直入渗

pH、硫酸根离子
pH、硫酸根离子
pH
2#罐区
大气沉降、垂直入渗
pH、硫酸根离子
pH、硫酸根离子
pH
5.2污染防治措施

依据本项目建筑物特征及运行过程要求，将本项目新增的罐区及附属设施地面设置为重点污染防治区，采取的防渗治理措施如下：
表4-11  厂区采取的防渗治理措施

防渗区域

防渗要求
防渗措施
罐区及附属区域
重点防渗
进行防风、防雨、防晒、防渗处理，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；建设堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容；有隔离设施，同时其地面为耐腐蚀的硬化地面，且地面无裂隙。
项目废水对地下水和土壤造成影响的环节主要是硫酸的输送、存储等环节，项目罐区及附属区域采取重点防渗措施，发生污染地下水、土壤事故的可能性较小，通过采取上述措施后，项目运营后对地下水和土壤的影响较小。

5.3跟踪监测要求

本项目行业类别为C5942危险化学品仓储行业，根据企业提供资料，厂区已设置跟踪监测点，且跟踪监测点位监测内容包含本项目特征污染物，因此本项目无需额外设置跟踪监测点位，本次评价要求企业严格按照跟踪监测要求对区域地下水及土壤进行监测。
6、生态环境
本项目在已建成厂房内进行建设，不新增用地，且用地范围内无珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目运营对周围生态环境影响较小。
7、环境风险

根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南－污染影响类》专项评价设置原则表，本项目设置环境风险专项评估，本项目环境风险评估见环境风险专项章节。
根据本项目环境风险专项评估结论，在落实好本次环评提出的风险防范措施的前提下，项目存在的风险较小。该项目环境风险可以接受。
8、电磁辐射

本项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，本评价不再开展电磁环境影响分析。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA014
	硫酸雾
	1#罐区储罐呼吸废气经依托现有1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经现有15m高排气筒DA014排放
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物排放浓度限值

	
	DA015
	硫酸雾
	1套喷淋装置（1级水喷淋+1级碱液喷淋）处理后经1根15m高排气筒DA015排放
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4大气污染物排放浓度限值

	
	厂界
	硫酸雾
	厂区绿化、密闭输送
	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5

	地表水环境
	喷淋废水
	pH、硫酸盐
	现有污水站处理后循环使用
	不外排

	声环境
	泵、风机等
	噪声
	采用隔音、减振等措施
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	脱硫渣属于一般固体废物，全部外售综合利用

	土壤及地下水

污染防治措施
	罐区及附属设施区域均进行重点防渗措施，避免污染物渗入土壤，下渗引起地下水污染。

	生态保护措施
	项目占地内没有珍稀动植物物种，生态环境质量一般。项目占地内原有生物物种在项目周围地域广泛存在，基本不影响评价区域的生物多样性，项目运营对周围生态环境基本上没有产生明显的影响。

	环境风险防范措施
	强化风险意识，消防及火灾风险防范，物料贮存过程风险防范

	其他环境

管理要求
	1、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接

按照《排污许可管理条例》《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函（2020）14 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）要求，现有项目已申领排污许可证，本项目建成后新增厂区内污染物排放口，根据《排污许可管理条例》，企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成排污许可重新申请。

2、项目“三同时”验收情况

运行后项目环境保护设施竣工三同时验收情况见下表。

表5-1   建设项目环境保护“三同时”措施一览表

污染类型

污染源

治理对象

主要设施/设备/措施

验收指标

验收标准

废气

DA014
硫酸雾
水喷淋+碱液喷淋
硫酸雾10mg/m3
《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4标准

DA015
硫酸雾
水喷淋+碱液喷淋
硫酸雾10mg/m3
《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表4标准

厂界
硫酸雾

/
0.3mg/m3
《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表5标准
固废

生产过程

脱硫渣
外售综合利用
资源化利用
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求

噪声

机械设备

噪声

采取各种隔声、减振措施

昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A）
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

废水
喷淋废水
pH、硫酸盐
现有污水站处理后循环使用
不外排
/




六、结论

	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。


附表

                     建设项目污染物排放量汇总表            单位t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	硫酸雾
	/
	/
	/
	0.0003
	/
	0.0003
	+0.0003

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	脱硫渣
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	+0.04


注：（1）单位：t/a。

（2）⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①-③。

附件1：委托书

委    托    书

  淄博弈成环保技术服务有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，我单位“淄博南韩化工有限公司新建优化标准硫酸罐区项目”需执行建设项目环境影响评价制度，现委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作。

根据该项目环境影响评价的要求，我公司将提供项目相关文件、技术资料，并协助现场踏勘、程序性工作。

有关该项目环境影响评价的其他事宜由双方共同协商解决。
     委托单位： 淄博南韩化工有限公司 （公章）

                              签发日期：2026年1月15日
附件2：提供资料真实性证明

提供资料真实性证明

 淄博弈成环保技术服务有限公司：
我公司向贵单位提供的关于淄博南韩化工有限公司新建优化标准硫酸罐区项目的资料，包括项目名称，建设规模，建设地点，建设内容，投资额，设备清单，工艺流程，原辅材料，环保工程及辅助工程资料等各项资料均经内部核实无误，能够保证资料真实、准确、完整。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果，由本单位承担全部责任。

特此证明！

                   淄博南韩化工有限公司 

                            2026年1月15日

附件3：信息公开承诺书

环境影响评价信息公开承诺书

淄博市生态环境局淄川分局：

我单位 淄博南韩化工有限公司新建优化标准硫酸罐区项目 已达到环境保护行政许可受理条件，按照环保部 《建设项目环境影响政府信息公开指南（试行）》（环办〔2013〕103号）文件要求，为认真履行企业职责，我单位自愿依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息（其中无涉及国家秘密、商业秘密等内容或已删除），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺。

                     （公章或法人代表签字手印）

                              年  月  日

附件4：营业执照
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附件5：备案证明
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附件6：厂房租赁协议
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附件7：重点监控点文件
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附件8：总量文件
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附件9：现有项目环保手续
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附件11：现有项目检测
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附图1：项目地理位置图
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附图2：项目周边关系图
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附图4：项目厂区平面布置图
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附图5：本项目与生态红线位置关系图
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附图6：本项目与生态管控单元位置关系图
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附图7：淄博市淄川区罗村镇国土空间规划（2021-2035）
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附图3：项目周边敏感保护目标分布图
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