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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	淄博广源包装制品有限公司年产2600吨聚苯乙烯泡沫包装材料项目

	项目代码
	2209-370302-89-05-615368

	建设单位联系人
	张锋
	联系方式
	

	建设地点
	淄博市淄川区昆仑镇小范村村委西南280米

	地理坐标
	（117度49分57.355秒，36度36分7.151秒）

	国民经济

行业类别
	C2924泡沫塑料

制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业29
53 塑料制品业292

其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	淄川区行政审批服务局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2209-370302-89-05-615368

	总投资（万元）
	2300
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	1.3
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	√否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	3500

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响评价报告表编制技术指南－污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价，详见下表。

表1-1  本项目专项评价设置情况一览表

专项评价类别
设置原则
本项目情况
是否需要设置
大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
不涉及
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）新增废水直排的污水集中处理厂
不涉及工业废水直接排放
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
不属于有毒有害易燃易爆物质超过临界量项目
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
不涉及
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
不涉及
否


	规划情况
	1、规划名称：《淄川区昆仑镇工业集聚区总体发展规划（2023-2035年）》

2、规划工业集聚区：昆仑镇工业集聚区

	规划环境影响

评价情况
	名称：《淄川区昆仑镇工业集聚区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》

审查机关：淄博市生态环境局淄川分局

审查日期：2024年7月15日

审查文件：关于《淄川区昆仑镇工业集聚区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》的审查意见 

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划范围：

昆仑镇工业集聚区规划面积264公顷，四至范围为泉王路以南，张博路附线以西，滨博高速两侧区域，南北向约1.9公里，东西向约2.8公里。

2、产业定位：

昆仑镇工业集聚区重点发展装备制造、工业陶瓷、纸制品及食品加工等产业。

3、发展目标：近期（至2025年），实现工业总产值达到6.97亿元，工业增加值1.74亿元；远期（至2035年），实现工业总产值达到13.72亿元，工业增加值3.43亿元。

4、基础设施规划：在现状基础上，同步规划配套建设给排水系统、供热系统。园区污水处理远期建设一座2500m3/d污水处理厂并配套建设中水回用和人工湿地。园区用热由区内的淄博绿能环保能源有限公司提供。

5、项目与昆仑镇工业集聚区一般管控区环境准入要求符合性分析

本项目建设地点位于淄博市淄川区昆仑镇小范村村委西南280米，厂区中心坐标为东经：117度49分57.355秒 北纬：36度36分7.151秒，位于昆仑镇工业集聚区内。对照《淄川区昆仑镇工业集聚区总体发展规划（2023-2035年）环境影响报告书》，该项目与昆仑镇工业集聚区符合性如下。

表1-2  项目与昆仑镇工业集聚区符合情况一览表

序号

清单类型

准入内容

项目情况

符合性

1

空间布局约束

1.严格执行《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
本项目严格落实《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。

符合

2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》（现行）明确的淘汰类项目和引入《市场准入负面清单》（现行）禁止准入类事项；鼓励对列入《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类工业项目进行淘汰和提升改造。
本项目不属于限制类、淘汰类工业项目。
符合
3.强化规划、规划环评引领指导作用，引导符合园区产业定位的工业企业入驻，化工项目应符合山东省化工投资管理规定；原则上禁止准入园区规划及规划环评中不允许进入的生产工艺或工业项目。

本项目不属于禁入工业项目。
符合
4.建设排放恶臭气体的建设项目与人居环境敏感区距离应满足环评文件设置的大气环境防护距离。

本项目严格按照要求执行。

符合
5.对于规划区周边敏感点距离较近的工业用地，应合理布局，主要设置轻污染或无污染车间或布置办公设施等非生产单元实现有效的隔离，建设有效的过渡带。

本项目严格按照要求执行。
符合
6.按照省市要求，严格控制“两高”项目，新、改扩建“两高”项目实行“五个减量替代”。

本项目不属于“两高”项目。
符合
7.园区现有工业项目按照《山东省新一轮“四减四增”三年行动方案（2021—2023年）》加快新旧动能转换。

本项目严格按照要求执行。
符合
2

污染物排放管控

1.严格执行《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
本项目严格按照要求执行。

符合
2.涉“两高”项目企业应当积极实施节能改造提升，提高能源使用效率，推进节能减排。根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》“两高”行业能效改造的提升基准线，基准线以下的企业全部提升至基准线以上，基准线以上标杆水平以下的企业力争全部提升至标杆水平以上。
本项目不涉及。

符合

3.废水应当按照要求进行预处理，达到行业排放标准或是综合排放标准后方可排放。
本项目职工生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运，冷却水循环使用不外排。

符合

4.禁止工业废水和生活污水未经处理直排环境；原则上除工业污水集中处理设施、城镇污水处理厂外不得新建入河排污口。
符合
5.园区污水集中处理设施应当具备相应的处理能力并正常运行，保证园区的外排废水稳定达标，不能稳定达标的，园区不得建设新增水污染物排放的项目（污水集中处理设施除外）。

符合
6.落实园区污染物总量控制制度，保证安全的前提下加强车间、料仓等密闭，负压收集、处置，减少无组织排放。

本项目采取合理措施处置污染物，有效减少无组织排放。
符合

7.装备制造、工业陶瓷、纸制品及食品加工等行业严格按照淄博市行业环境管控要求，实施源头替代，建立健全治理设施，确保污染物稳定达标排放，做到持证排污。

本项目严格按照要求执行。
符合
8.以环境空气质量持续改善为目标，严格污染物总量控制，新建企业要严格执行排放标准和园区准入条件。

本项目严格按照总量控制指标进行生产。

符合

9.入园项目“三废”治理设施应满足相应地区和行业污染物治理技术规范要求。

本项目“三废”治理设施严格按照相应地区和行业污染物治理技术规范要求建设。
符合

10.落实主要污染物总量替代要求，按照山东省生态环境厅《关于印发山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法的通知》，实施动态管控替代。
本项目申请总量后，严格按照总量控制指标进行生产。
符合
3

环境风险防控
1.严格执行《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
本项目严格按照要求执行。
符合
2.重点企业应采取防腐防渗等有效措施，建立完善三级防护体系，防止因渗漏污染土壤、地下水以及因事故废水直排污染地表水。
本项目按要求分区采取有效防腐防渗措施。
符合
3.企业事业单位按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等要求，依法依规编制环境应急预案并定期开展演练。
企业承诺按要求编制环境应急预案并定期开展演练。
4.建立各企业危险废物的贮存、申报、经营许可、转移及处置管理制度，并负责对危废相应活动的全程监管和环境安全保障。
本项目严格按照要求执行。
符合
5.落实园区规划环评跟踪监测计划，定期开展检测并公开。
本项目严格按要求执行。

符合
6.强化管理，防范环境突发事件。
本项目严格按要求执行。
符合
7.紧邻居住区等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高的建设项目；现有项目严格落实环评及批复环境风险防控要求。
本项目环境风险潜势为I，为简单分析。

符合
4

资源开发利用要求

1.严格执行《淄博市“三线一单”生态环境分区管控方案》相关要求。
本项目严格按要求执行。
符合
2.严格执行《产业园区水的分类使用及循环利用原则和要求》（GB/T36575-2018）。
本项目严格按要求执行。
符合
3.定期开展清洁生产审核，推动现有各类产业园区和重点企业生态化、循环化改造。
本项目严格按要求执行。
符合
4.根据《工业项目建设用地控制指标》，禁止建设不符合建设用地控制指标要求的项目。
本项目符合建设用地控制指标要求。
符合
5.新建、改扩建项目的单位面积产值、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗等不低于园区现有企业平均水平的，从严审批限制准入类项目。
本项目单位面积产值、单位产值水耗、用水效率、单位产值能耗不低于园区现有企业平均水平。
符合
6.新建入园项目能耗强度应当达到行业先进水平。
本项目可满足要求。
符合
7.鼓励采用余热、能量梯级利用等项目准入。新建“两高 ”项目，能效水平应达到国家和山东省标杆水平。
本项目不涉及。

符合
8.新建“高耗水”项目用水强度应达到用水定额先进水平。
本项目不属于高耗水项目。

符合
9.入园项目鼓励使用国家工业节水技术、工艺和设备。
本项目用国家工业节水技术、工艺和设备。
符合
10.对新建、改扩建建设项目清洁生产水平应至少达到国内先进水平。

本项目按要求建设。

符合
11.调整能源利用结构，控制煤炭消费量，实现减量化，鼓励使用清洁能源、新能源和可再生能源。

本项目使用清洁能源。

符合
6、与昆仑镇工业集聚区准入条件符合性分析

（1）准入条件

①入区企业原则上符合集聚区的功能定位、产业定位、产业布局的要求。应为《产业结构调整指导目录（2024年本）》以及《外商投资产业指导目录》中鼓励类产业和允许类产业；

②在工艺技术水平上，要求入驻集聚区的项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平；

③严控高污染、高耗水、高耗能项目，新建“两高”项目，需要严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放减量替代制度。新建“高耗水”项目，耗水量需应低于“工业用水定额先进值”。

④符合“循环经济”理念，有助于形成集聚区内部循环经济产业链；

⑤无固体废物产生或固体废物产生量少且固废综合利用率较高，有助于各类废物资源化；

⑥以集聚区内各企业的产品或中间产品为主要原料有利于延长集聚区产业链的项目；

⑦为集聚区内各企业配套服务的能源利用率高、投入少、产出高的项目；重点用能行业单位产品能耗限额强制性国家标准。

⑧土地集约利用度高的项目。

⑨污染物排放总量控制：新建项目的大气污染物排放指标必须有明确的总量指标来源。

（2）禁入条件

①原料、产品或生产过程中涉及的污染物种类多、数量大或毒性大、难以在环境中降解；

②可能造成生态系统结构重大变化、重要生态功能改变、或生物多样性明显减少的项目；

③生产工艺、生产能力落后的项目；

④能耗、水耗大且污染较为严重的项目；

⑤建设范围内还应禁止引进下列各行业的建设项目：a、工业固废或危险废物产生量大，且不能有效综合利用或进行安全处理的项目；b、万元工业增加值耗水量大，且无法通过集聚区内总量平衡解决的项目。

（3）行业准入管控要求

昆仑镇工业集聚区应科学合理地设置行业准入条件，坚持规划主导的产业定位发展方向，重点引进工艺先进、技术创新、无污染或低污染、规模适中、效益好、带动作用强的项目，严禁生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重和能源消耗高的项目进入工业集聚区。

表1-3  集聚区行业准入清单

产业定位

行业类别

行业小类
控制级别
食品加工业

C13农副食品加工业
C131谷物磨制
√
C132饲料加工

√

C133植物油加工

√

C134制糖业

●

C135屠宰及肉类加工

▲

C136水产品加工

●

C137蔬菜、菌类、水果和坚果加工

√

C139其他农副食品加工

√

C14食品制造业
C141焙烤食品制造
√
C142糖果、巧克力及蜜饯制造

√

C143方便食品制造

√

C144乳制品制造

√

C145罐头食品制造

▲

C146调味品、发酵制品制造

▲

C15酒、饮料和精制茶制造业

全部

√

纸制品加工业

C22造纸和纸制品业

C221纸浆制造

●

C222造纸

●

C223纸制品制造

√

工业陶瓷制造业

C30非金属矿物制品业

C301水泥、石灰和石膏制造

●

C302石膏、水泥制品及类似制品制造

▲

C303砖瓦、石材等建筑材料制造

▲

C304玻璃制造

▲

C305玻璃制品制造

√

C306玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造

√

C3071建筑陶瓷制品制造

▲

C3072卫生陶瓷制品制造

▲

C3073特种陶瓷制品制造

√

C3074日用陶瓷制品制造

√

C3075陈设艺术陶瓷制造

√

C3076园艺陶瓷制造

√

C3079其他陶瓷制品制造
√

C308耐火材料制品制造

√

C309石墨及其他非金属矿物制品制造

▲

装备制造业
C33金属制品业

全部

√
C34通用设备制造业
全部
√

C35专用设备制造业
全部
√

C36汽车制造业
全部
√
C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
全部
√
C38电气机械和器材制造业
全部
√
注：（1）控制建议：允许发展——√；控制发展——▲；禁止进入——●；

允许发展行业：必须符合国家产业政策和其他政策要求，不属于落后淘汰的项目或生产工艺；

（3）控制发展行业：①控制进入行业中涉及高耗能、高污染，高耗水的项目，经具体项目环境影响评价论证，对区域环境影响较小且环保可行的项目方可入园。

②行业中涉及示范工程、新型技术专利等高新技术项目，经具体项目环境影响评价论证，对区域环境影响较小且环保可行的项目可列入准许进入行业类别。

③食品加工业近期发展谷物磨制、饲料加工等无废水排放行业，或废水可循环使用的项目方可入园；远期待污水处理厂运营后或废水有妥善处置方式，涉及废水排放的食品加工行业项目方可入园。
（4）禁止发展行业：禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、淀粉、鱼粉、石材加工、钢铁、火电和其他严重污染水环境的生产项目。

（5）禁止新上用溶剂型涂料等严重污染大气环境的生产项目；禁止新建低于各行业能效水平中基准水平的生产项目，以及不满足各行业清洁生产评价指标体系中一般清洁水平。

除表中列出的具体行业外，其他国家产业政策鼓励的高新技术产业可视情况具体分析确定是否允许准入，优先进入行业还包括以六个原则：

①能提升规划区域内产业结构；

②有助于形成区域性产业链；

③适于区域产业特点；

④改善环保设施运行情况；

⑤能有效提高资源利用率；

⑥从昆仑镇其他区域等效搬迁，且按国家环保规划要求配备相关环保设施项目。

本项目属于C2924泡沫塑料制造，不属于生产方式落后、产品质量低劣、环境污染严重和能源消耗高的项目，根据集聚区行业准入清单，本项目不属于禁止进入和控制进入行业。本项目已在山东省投资项目在线审批监管平台备案，取得备案文号为：2209-370302-89-05-615368。
本项目工艺技术水平能够达到国内领先水平，不属于“两高”项目，耗水量较低；本项目原料、产品及生产过程中涉及的污染物种类较少，处理后均能达标排放；不属于落后及污染严重的项目，工业固废产生量不大，且进行有效综合利用或处置，项目建设不在园区禁入条件内，符合园区规划要求。


认

贯彻执行产业政策。新上项目必须符合国家产业政策要求，禁止采用国家公布的淘汰工艺和落

设备，不得引进耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目。各级立项部门在为企业办理手续时，要认真对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（如有更新，以更新后文件为准），对鼓励类项目，按照有关规定审批、核准或备案；对限制类项目，禁止新建，现有生产能力允许在一定期限内改造升级；对淘汰类项目，市场主体不得

	入，行政机关不予审批。

	项目工艺、设备不属于国家公布的淘汰工艺和落后设备；项目不属于耗能高、污染大、生产粗放、不符合国家产业政策的项目；经查询《产业结构调整指导目录（2019年）》，项目为允许类项目。

	符合

	

强化规划刚性约束。新上项目必须符合国土空间规划、产业发展规划等要求，积极引导产业园区外“散乱污”整治搬迁改造企业进入产业园区或工业集聚区，并鼓励租赁标准厂房。按照“布局集中、用地集约、产业集聚、空间优化”的原则，高标准制定产业发展规划，明确主导产业、布局和产业

	展方向，引导企业规范化、规模化、集约化发展。

	项目位于淄博市淄川区昆仑镇，租赁现有厂区进行建设；该租赁厂址位于昆仑镇工业聚集区，该项目符合城镇总体规划。

	符合

	

科学把好项目选址关。新

	有污染物排放的工业项目，除在安全生产等方面有特殊要求的以外，应当进入工业园区或工业集聚区。各市要本着节约利用土地的原则，充分考虑项目周边环境、资金投入、推进速度等关键要素，合理选址，科学布局，切实做到符合用地政策，确保规划建设的项目有利于长远发展。

		符合

	

严把项目环评审批关。新上

目必须严格执行环评审批“三挂钩”机制和“五个不批”要求，落实“三线一单”生态环境分区管控要求。强化替代约束，涉及主要污染物排放的，

须落实区域污染物排放替代，确保增产减污；涉及煤炭消耗的，必须落实煤炭消费减量替代，

	则各级环评审批部门一律不予审批通过。

	项目不在生态保护红线区，不涉及占用或穿越生态保护红线。选址符合山东省生态保护红线规划和淄博市生态保护红线规划要求。

	符合

	

强化日常监管执法。持续加大对违反产业政策、规划

准入规定等违法违规建设行为的查处力度，坚决遏制“未批先建”等违法行为。畅通群众举报投诉渠道，对“散乱污”项目做到早发现、早应对、早处


符

	

	由上表可见，项目的建设符合《关于严格项目审批工作坚决防止新上“散乱污”项目的通知》（鲁环字〔2021〕58号）的要求。
表1-7 项目与《山东省环境保护条例》符合性分析一览表
条例要求

本项目情况

符合性

禁止建设不符合国家和省产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染环境的生产项目。已经建设的，由所在地的县级以上人民政府责令拆除或者关闭。
本项目不属于上述行业。
符合

新建、改建、扩建建设项目，应当依法进行环境影响评价。
本项目依法进行环境影响评价。
符合

排污单位应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害，其污染排放不得超过排放标准和重点污染物排放总量控制指标。
已在环评中对项目提出要求，采取相应措施，确保生产过程中产生的“三废”达标排放。
符合
环境保护设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
已在环评中对项目提出要求。
符合

表1-8与《山东省空气质量持续改善暨第三轮“四减四增”行动实施方案》符合性分析

序号
文件要求

项目情况
符合性
1

（一）严格环境准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新、改、扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、规划水土保持审查、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严格落实国家粗钢产量调控目标。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，电炉钢占比达到7%左右。多措并举治理环保领域低价低质中标乱象，营造公平竞争环境，推动产业健康有序发展。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，项目建设符合国家及地方产业政策，项目不涉及产能置换，不涉及钢铁、焦化等行业

符合

2

优化调整重点行业结构。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业有序调整优化。到2025年，2500吨/日水泥熟料生产线（特种水泥熟料和化工配套水泥熟料生产线除外）全部整合退出。2024年年底前，济宁、滨州、菏泽3市完成焦化退出装置关停；2025年6月底前，济南、枣庄、潍坊、泰安、日照、德州6市完成焦化退出装置关停，全省焦化装置产能压减至3300万吨左右

本项目不属于落后产能项目，不属于钢铁、水泥、焦化、电解铝等产业项目

符合
3

开展传统产业集群升级改造。中小型传统制造企业集中的市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。针对现有产业集群制定专项整治方案，依法淘汰关停一批、搬迁入园一批、就地改造一批、做优做强一批。各市要结合产业集群特点，因地制宜建设集中供热中心、集中喷涂中心、有机溶剂集中回收处置中心、活性炭集中再生中心。

本项目选址符合区域要求，废气处置措施合理有效

符合
4
优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。指导企业积极申报VOCs末端治理豁免。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。

本项目VOCs废气经二级活性炭吸附装置处理后达标排放
符合
表1-9  与《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》(鲁环发[2019]146号）符合性分析

文件要求

项目情况

符合性

加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料(包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含 VOCs 废料以及有机聚合物材料等)储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散、工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减 VOCs无组织排放。

本项目VOCs废气产生工段均设置集气罩收集，减少废气无组织排放。
符合

加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水的收集运输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。

本项目涉及VOCs物料为聚苯乙烯颗粒，常温下不挥发，生产和使用过程中采取有效收集措施。
符合

推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。挥发性有机液体装载优先采用底部装载方式。

本项目生产过程中采用高效工艺、密闭设备、连续化、自动化等措施，减少工艺过程无组织排放。

符合

遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭措施的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置配风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按照相关规定执行；集气罩的设计、安装应符合《机械安全局部排气通风系统安全要求》(GB/T35077)，通风管路设计应符合《通风管道技术规程》(JGJ/T141)等相关规范要求，VOCs 废气管路不得与其他废气管路合并。

本项目针对生产过程中废气，在产气设备上方设置集气罩收集，经过废气处理措施处理后达标排放，收集设施满足相关要求。

符合

推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。

项目VOCs有机废气经过废气处理装置处理后达标排放。

符合
实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，VOCs去除率应不低于80%。有行业排放标准的按其相关规定执行。

根据工程分析，项目满足要求。

符合
表1-10  与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析

序号

《挥发性有机物无组织排放控制标准》规定

本项目情况

是否

符合

基本要求

VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施

本项目废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备停止运行，待检修完毕后同步投入使用。

符合

废气收集系统要求

企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

本项目根据生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。

符合

废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。

本项目废气收集系统的设置符合GB/T16758的规定。

符合

废气收集系统输送管道应封闭，废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测。

本项目废气收集系统输送管道封闭，且废气收集系统在负压下运行的。

符合

VOCs排放控制要求

VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准规定。

VOCs废气收集处理系统污染物排放符合相关行业排放标准规定。

符合

收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理措施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理措施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。

本项目属于重点地区，已配置对应处理措施，处理效率满足要求。

符合

吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。

本项目VOCs处理设施采用二级活性炭吸附装置，可以达标排放。

符合

排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。

根据环境影响评价文件，本项目排气筒高度为15m。

符合

当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行检测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的控制位置只能对混合后的废气进行检测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。

本项目废气排放根据严格规定执行。

符合

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合山东省相关文件要求。


	


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目简介
淄博广源包装制品有限公司是成立于2021年11月18日，公司详细地址为山东省淄博市淄川区昆仑镇小范村村委西南280米，法人为孙丰娥，企业的经营范围为包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；塑料包装箱及容器制造等。

2、项目建设名称、性质、地点及规模

（1）项目名称：淄博广源包装制品有限公司年产2600吨聚苯乙烯泡沫包装材料项目；
（2）建设性质：新建；
（3）建设地点：淄博市淄川区昆仑镇小范村村委西南280米（项目地理位置见附图1，周边关系影像图见附图2）；
（4）建设内容及规模：企业拟投资2300万元新建“淄博广源包装制品有限公司年产2600吨聚苯乙烯泡沫包装材料项目”，本项目租赁现有厂区进行生产，总占地面积3500平方米，新上发泡机、成型机、切割机等生产设备，生产聚苯乙烯泡沫包装材料。项目建成后可达到年产聚苯乙烯泡沫包装材料2600吨的生产规模。
3、工程概况
（1）项目建设内容

表2-1  项目主要建设内容一览表
工程组成

工程名称

工程内容

备注

主体工程

发泡车间

占地面积300m2，钢结构，主要用于发泡工序

依托现有

1#成型车间

占地面积270m2，砖混结构，主要用于造型工序

依托现有
2#成型车间

占地面积270m2，钢结构，主要用于造型工序
依托现有
辅助工程

办公室
砖混结构，建筑面积为200m2，用于职工办公

依托现有
生产辅助用房

砖混结构，建筑面积300m2，用于杂物间、职工休息室等

依托现有
公用工程

供电系统

由淄川区供电电网统一供给

依托现有
供水系统

由淄川区市政自来水管网供给
供汽系统
由淄川区供汽管网供给
排水系统

本项目排水采用雨污分流制。本项目生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运不外排；冷却用水循环使用不外排；外供蒸汽冷凝水用于冷却水系统补水及厂区降尘。

环保工程

废水

生活污水经化粪池收集后，由环卫部门定期清运，不外排；冷却用水循环使用不外排；蒸汽冷凝水用于冷却水系统补水。

新增
废气

发泡、成型、烘干、切割工序产生的挥发性有机物经集气罩收集后，由二级活性炭装置处理，最终经15m高排气筒DA001排放

新增
固废

生活垃圾由环卫定期清运；废包装、边角料收集外售，废活性炭、废液压油、废机油、废油桶暂存危废间委托有资质单位处置
新增
噪声

采取基础减振、厂房隔声等措施降低影响

新增
（2）主要原辅材料及消耗

表2-2 本项目主要原辅材料及能源消耗一览表

名称

单位
用量
备注
主要原辅料
可发性聚苯乙烯颗粒
t/a
2600
固态、袋装、汽运
机油
t/a
0.05
25kg桶装
液压油
t/a
0.05
25kg桶装
能耗

水

m3/a
420
由淄川区市政自来水管网供给
电

万kW•h/a
55
由淄川区供电电网统一供给
蒸汽

t/a
3000
由淄川区供汽管网供给
主要原辅材料简介：
可发性聚苯乙烯颗粒：分子式C8H8，是聚苯乙烯（PS）的硬质蜂窝状泡沫物，主要由聚苯乙烯（93%～96%）和发泡剂戊烷（4%～7%）组成，为无色、无臭、无味的固体，其初始融化温度约120～140℃，加工融化温度在180～250℃，分解温度在330～380℃。加工过程可直接将可发性聚苯乙烯颗粒放至发泡机中加热至80~90℃，颗粒物受热膨胀后形成泡沫状材料，具有良好隔热性和震动吸收作用。
（3）主要设备清单
表2-3  主要生产设施及参数一览表
序号

名称

数量（台/套）
备注
生产设备
1
发泡机
3
新增
2
成型机
35
新增
3
空压机
2
新增
4
水泵
2
新增
5

切割机
2
新增
6

制板机
1
新增
7

电热烘干风机
3
新增
8

传送带
8
新增
9

蒸汽储罐
4
新增
10
空气罐
5
新增
环保设备
11
二级活性炭吸附装置
1
新增

产品方案

   项目产品方案见下表：

表2-4 项目产品方案一览表

产品名称

单位
产量
聚苯乙烯泡沫包装材料
t/a
2600
（5）劳动定员

本项目新增劳动定员35人，采用一班8小时工作制，年工作天数为300天。
（6）公用工程

①给水

本项目用水主要为职工生活用水、冷却循环补充水。

职工生活用水：项目年工作时间300天，新增劳动定员35人，无食宿，仅工作时间在场，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），生活用水量按照每人每天40L计，则职工生活用水量为420m3/a。

冷却循环补充水：成型工段需用间接水浴的方式对半成品进行冷却定型，循环使用不外排，定期补充蒸发损耗。根据企业提供资料，循环补充水量为200m3/a。本项目蒸汽冷凝水产生量300m3/a，能够覆盖使用量，因此无需补充新鲜水。
综上，本项目年用水量为420m3/a。
②排水

本项目厂区排水采用雨、污分流制，利用原有雨水管线，雨水经厂内原有汇水沟渠就近排入雨水管网。

本项目生产过程中冷却水循环使用不外排，蒸汽冷凝水定期补充损耗。生活污水产生量按照其用水量的80%计算，则本项目生活污水产生量为336m3/a，经化粪池收集后，由环卫部门定期清运。
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图2-1 本项目水平衡图 单位：m3/a

③供电：本项目年用电量55万kWh，供电由市政电网供给。

④供热

项目运行过程需用蒸汽进行加热，据企业提供数据，项目年用蒸汽量约3000t/a，蒸发损耗20%，产品接触蒸发损耗60%，产品带走10%，蒸汽冷凝水10%，则蒸汽冷凝水产生量为300m3/a，用于冷却循环水补充和厂区降尘。
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图2-2 本项目蒸汽平衡图 单位：m3/a

（7）项目总平面布置

本项目厂区大门厂区南侧，临近道路，方便运输，发泡车间位于厂区西侧，1#成型车间位于发泡车间东侧，2#成型车间位于厂区北侧，办公区位于厂区东侧。项目整体布局紧凑合理，顺应装运流程，便于产品的运输及日常管理。

本项目厂区平面布置图见附图4。

	工
艺
流
程
和
产
排
污
环节
	1、工艺流程

（1）施工期

本项目租赁现有厂房进行生产。施工期主要为设备的安装和调试，且施工期比较短。本次评价不对施工期进行分析，要求企业做好施工期间的噪声及扬尘防治工作，减少对周边环境的影响。
（2）营运期
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图2-3  生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

①预发泡：袋装可发性聚苯乙烯颗粒人工投料至发泡机料斗中，由设备真空输料系统吸入发泡机料仓中。发泡机采用管道蒸汽间接加热，温度控制在80~90℃，保温5~10min，此过程聚苯乙烯颗粒因受热软化，同时因聚苯乙烯颗粒空隙内发泡剂戊烷受热气化，在软化颗粒内形成泡孔核，并随着戊烷气化量增加而膨大，使可发性聚苯乙烯树脂颗粒膨化为内部充满泡孔的泡沫珠粒，从而完成预发泡过程。过程中会产生废气、噪声、固废。

②熟化：预发泡后聚苯乙烯泡沫珠粒经气流密闭输送至料仓，室温环境下静置8-24小时，降温定型，完成熟化过程。预发泡得到的聚苯乙烯泡沫珠粒因发泡剂戊烷挥发及泡孔形成而导致珠粒内部处于微真空状态，需要室温静置，让空气自然吸入泡孔内部，使得泡孔内外压力平衡同时完成泡孔闭合过程，有利于后续成型。
③成型：熟化后的聚苯乙烯泡沫珠粒经输送设备输送进入成型机/制板机，并充满整个模具内腔，然后通入蒸汽160~180℃加热3~5min，加热蒸汽通过模具内壁面上小孔或狭槽直接进入型腔对模具进行加热，珠粒受热软化，珠粒泡中的发泡剂和冷凝水蒸发成气体进入珠粒泡孔，珠粒进一步膨胀而增大体积，珠粒相互挤压粘结在一起形成模具形状。过程中会产生废气、噪声、固废。
④脱模：通入循环冷却水进行间接冷却降温，使泡沫模型定型，以便顺利取出模型。此过程的冷却水循环使用，不外排。

⑤烘干：脱模半成品内部组织会产生结构应力而导致形变，为消除产品内部结构应力并除去模型表面残留水分，需使用电热烘干风机进行烘干，温度控制在30℃左右，烘干8-24小时。过程中会产生废气、噪声、固废。
⑥裁切：采用切割机对泡沫板材进行裁切，切割原理为电阻丝通电发热使接触的泡沫塑料融化，泡沫板不断靠近发热电阻丝的过程实现切割。电阻丝工作温度200℃左右，处于融化温度区间、远低于分解温度。过程中会产生废气、噪声、固废。
2、营运期产污环节

本项目营运期产生的污染物包括废水、噪声、废气及固体废物。

（1）废水

本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运。
（2）废气

本项目废气主要为发泡、成型、烘干、切割过程中产生的废气，经二级活性炭处理后通过排气筒DA001排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为机械设备运行时产生的噪声。

（4）固体废物

生活垃圾由环卫定期清运；废包装、边角料收集外售，废活性炭、废液压油、废机油、废油桶暂存危废间委托有资质单位处置。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区
域

环
境

质
量

现
状
	1、环境空气
根据淄博市生态环境局发布的《2025年12月份环境空气质量情况》（2026年1月29日），2025年1-12月份，全市良好天数278天（国控），同比增加40天。优良率76.2%，同比增加11.2个百分点。重污染天数1天，同比减少3天。其中，二氧化硫（SO2）11微克/立方米，同比改善15.4%；二氧化氮（NO2）27微克/立方米，同比改善18.2%；可吸入颗粒物（PM10）59微克/立方米，同比改善14.5%；细颗粒物（PM2.5）35微克/立方米，同比改善12.5%；一氧化碳（CO）1.1毫克/立方米，同比改善8.3%；臭氧（O3）169微克/立方米，同比改善12.9%。全市综合指数为4.04，同比改善13.7%。

项目所在区域环境空气质量进行达标判断，数据统计及评价情况见表3-1。

表3-1 项目所在淄博市2025年空气质量现状评价结果一览表

污染物
单位
年评价指标
现状浓度
评价标准
占标率%
达标情况
SO2
μg/m3
年平均质量浓度
11
60
18.3 
达标
NO2
μg/m3
年平均质量浓度
27
40
67.5 
达标
PM10
μg/m3
年平均质量浓度
59
70
84.3 
达标
PM2.5
μg/m3
年平均质量浓度
35
35
100.0 
达标
CO
mg/m3
95%保证率日平均浓度
1.1
4
27.5 
达标
O3
μg/m3
90%保证率日最大8h滑动平均浓度
169
160
105.6 
超标
根据上表，项目所在区域臭氧不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级年均值标准。
根据《淄博市“十四五”生态环境保护规划》（淄政字〔2021〕107号），淄博市将开展一系列大气污染治理工程改善区域环境，推动NOx深度治理工程、VOCs综合治理工程、O3和PM2.5协同管控体系，不断提高空气质量优良天数比例，逐步消除重污染天气为目标任务，实施产业结构升级、清洁能源替代、运输结构优化、扬尘精细管控、VOCs深度治理、氮氧化物深度治理“六大减排工程”，全面推进重点行业、重点领域的全流程污染治理，逐步破解大气复合污染问题，区域环境空气质量将明显改善。
2、地表水
项目所在区域主要地表水体为孝妇河支流，根据淄博市生态环境局2026年1月30日发布的《2025年1-12月全市地表水环境质量状况》，距离本项目最近断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。
3、声环境

该项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标。本项目无需进行声环境质量现状调查。
4、生态环境

本项目依托现有厂区进行建设，不新增用地，无需对区域生态环境质量进行评价。
5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射影响。
6、地下水、土壤环境

本项目废水主要为生活污水，经化粪池收集后环卫部门定期清运，可不开展地下水环境质量现状调查。本项目原辅材料不涉及重金属和持久性有机物排放，正常运营情况下，不存在污染土壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	表3-2  主要环境保护目标一览表
影响要素
主要保护目标

方位、距离

保护级别

环境空气
小范村
NE，230m
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准限值要求

声环境
厂界周边50m范围内无声环境敏感目标
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

地表水
孝妇河支流
S、600m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

地下水
厂界周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准

生态
项目用地范围内无生态环境保护目标


	污染

物排

放控
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准
	1、废气排放标准
本项目VOCs有组织排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业II时段标准要求，苯乙烯有组织排放执行《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3厂界监控浓度限值，无组织苯乙烯参照执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值，无组织臭气浓度参照执行《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值；厂区内VOCs排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的无组织特别排放限值浓度要求。
表3-3 废气排放标准
污染源
污染物
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

执行标准
DA001
VOCs

60
3.0
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业II时段标准要求
苯乙烯
20
/
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值
臭气浓度
2000（无量纲）
/
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m排气筒高度臭气浓度
厂界
VOCs
2.0

/
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值

苯乙烯
1.0
/
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值

臭气浓度
16（无量纲）

/
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值

厂区内
VOCs
监控点处1h平均浓度值：6

监控点处任意一次浓度值：20
/
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的无组织特别排放限值浓度要求
2、噪声排放标准

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-4 噪声排放标准

执行标准

等效声级

昼间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类

dB（A）

60

3、固体废物排放标准

项目一般固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。


	总量

控制

指标
	根据工程分析可知，本项目新增VOCs有组织排放量为0.164t/a。项目生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期抽运，不外排。无需申请CODcr和氨氮总量控制指标。 

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发〔2014〕197号）和《关于统筹使用“十四五”建设项目主要大气污染物总量指标的通知》（淄环函〔2021〕55号）文件要求，本项目新增VOCs倍量替代量为0.328t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	本项目租赁现有厂房进行生产建设，施工期仅进行设备安装和调试，无需进行土建施工，施工期环境影响较小，而且施工期较为短暂，施工期结束后不再产生影响，本次环评无需考虑施工期产排污情况。

本次评价要求企业做好施工期的噪声管理工作，严禁在夜间或其他禁止施工期间施工，减少施工期间噪声影响；施工过程可能涉及的设备焊接、地面刷漆等环节产生的废气应采取妥善措施处置，依托或临时设置焊烟净化器及活性炭吸附装置，防止造成环境空气影响；施工过程中产生的建筑垃圾、包装物等应严格按照环保要求，由施工方分类处理，禁止私自处理施工垃圾。




	表4-1  废气污染物排放源信息及排放口基本情况表

产污环节

污染物种类

污染物产生情况

治理设施

污染物排放情况

排放口

排放标准

是否达标

产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量

t/a

收集效率

%

治理设施

处理效率

可行技术

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h

排放量

t/a

排放形式/编号

名称

类型

地理坐标

高度m

出口内径

m

风量m3/h

排气温度℃

年排放时数/h

浓度限值mg/m3
速率限值kg/h

发泡成型烘干切割
VOCs
75.8
0.379
0.910
90
二级活性炭吸附

80
是
13.6
0.068
0.164
有组织DA001
排气筒DA001
一般排放口
117°49′56.133″    36°36′7.695″

15
0.3
5000
25
2400
60
3.0
是
苯乙烯
8.6
0.043
0.104
1.6
0.008
0.019
20
/
是 
臭气浓度
/
/
/
/
/
/
2000无量纲
/
是



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期大气环境影响和保护措施

1、污染工序及源强分析

（1）有组织废气
本项目运营期产生的废气主要是发泡、成型、烘干、切割过程中产生的VOCs、苯乙烯、臭气浓度。

本项目臭气浓度主要来源于废气中的苯乙烯，本次评价针对苯乙烯进行定量分析，不再对臭气浓度进行定量分析，企业需加强生产管理和定期监测，确保废气达标排放。
参照《空气污染物排放控制手册》（美国国家环保局）中“未加控制的塑料生产排放因子”，VOCs排放系数为0.35kg/t原料，本项目可发性聚苯乙烯使用量为2600t/a，则VOCs产生量为0.91t/a。

本项目发泡、成型过程温度均未达到聚苯乙烯的分解温度，不会热分解产生甲苯、乙苯废气，可能会存在未聚合的苯乙烯单体在加热时挥发出来，主要在发泡、成型工段产生，苯乙烯产生量参考《塑料加工行业》以及《工业污染源调査与研究》等相关资料，取原料量的0.004%，本项目聚苯乙烯用量为2600t/a，则苯乙烯产生量为0.104t/a。
本项目废气收集系统设计按照《大气污染控制工程（第三版）》（郝吉明主编）的计算公式，风量计算如下：

Q=C（10X2+A0）Vx✕3600

式中：Q——集气罩排风量m3/s。

C——与集气罩的结构形状和设置情况有关的系数。本项目集气罩前面无障碍，排风罩有边，取C=0.75

A0——集气罩面积，m2，本项目集气罩面积为0.5m2
X——罩口至污染源距离，m；本项目取0.3m。

Vx——控制速度，m/s；本项目控制风速取1.2m/s。

风量=0.75✕（10✕0.32+1）✕1.2✕3600=4536m3/h。考虑风量损失，本项目风机风量向上取值设为5000m3/h。

废气收集效率90%，处理效率80%，则VOCs有组织排放量为0.164t/a，苯乙烯有组织排放量为0.019t/a，风机风量5000m3/h，年工作时数2400h，则VOCs排放速率0.068kg/h，排放浓度为13.6mg/m3，苯乙烯排放速率0.008kg/h，排放浓度为1.6mg/m3。VOCs、苯乙烯排放浓度能够满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、表2排放限值，臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值。
（2）无组织废气
本项目无组织废气主要为未收集废气，根据上述计算，未收集废气为VOCs0.091t/a、苯乙烯0.01t/a。
根据AERSCREEN估算模式结果，本项目无组织VOCs满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3标准要求（2.0mg/m3）；无组织苯乙烯、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建限值要求（苯乙烯：5.0mg/m3、臭气浓度：20（无量纲））；厂区内无组织VOCs排放限值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值（监控点处1h平均浓度值：6mg/m3或监控点处任意一次浓度值：20mg/m3）
表4-2  项目大气污染物排放情况汇总
排放源
污染物

排放量（t/a）

有组织
VOCs
0.164
苯乙烯
0.019
无组织
VOCs
0.091
苯乙烯

0.010
合计

VOCs
0.255
苯乙烯

0.029
2、污染防治措施可行性分析

本项目产生的有机废气采用二级活性炭吸附装置进行处理。

二级活性炭吸附装置工作原理：

活性炭吸附装置通过利用高性能活性炭吸附固体本身的表面作用力，将有机废气分子的吸附质吸引附在再吸附剂表面。由于活性炭表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用活性炭表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录A表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，本项目使用二级活性炭吸附属于可行技术。
3、非正常工况

项目所涉及的非正常工况主要为各废气治理装置发生故障，从而造成废气的不达标排放，本项目非正常工况主要为环保装置故障，在此情况下废气治理措施对废气的处理效率降为0，导致排气筒污染物排放浓度增高，此时应停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用。
表4-3  非正常工况下废气排放源强一览表

名称

污染物 

排放速率kg/h
排放浓度mg/m3
排放标准
发生频次
持续时间
控制措施
DA001
VOCs
0.379
75.8
60mg/m3、3.0kg/h
一年一次

15min

停止运行对应的生产设备，待检修完毕后投入使用

苯乙烯
0.043
8.6
20mg/m3
由上表可知，本项目非正常工况下，废气处理装置去除效率为0，污染物排放浓度显著提升。建设单位应确保各环保设备正常运行，并定期对环保设施进行检修，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间。
4、废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位自行监测技术指南橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），项目废气监测内容如下，项目废气自行监测见下表。
表4-4 废气自行监测计划信息表

监测点位

排放口类型

监测因子

监测频次

执行标准

DA001
一般排放口
VOCs
半年一次
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业II时段标准要求
苯乙烯
一年一次
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值
臭气浓度
一年一次
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15m排气筒高度臭气浓度
厂界
--
VOCs
一年一次
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值
苯乙烯
一年一次
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值
臭气浓度
一年一次
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值
厂区内
VOCs

一年一次
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的无组织特别排放限值浓度要求
二、运营期废水环境影响和保护措施

本项目废水主要为职工生活污水。蒸汽冷凝水经收集后用于冷却循环水补充及洒水降尘，冷却循环水定期补充损耗不外排，职工生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期清运。

根据前文分析，运营期间新增生活污水产生量为336m3/a，根据生活污水常见污染物产生系数，经化粪池收集后，生活污水主要污染物产生浓度为COD350mg/L、氨氮35mg/L，产生量为COD0.118t/a、氨氮0.012t/a，生活污水全部经化粪池收集后委托环卫部门清运不外排。项目运行期间对地表水环境影响较小。
三、运营期噪声环境影响和保护措施

1、噪声源强分析

噪声主要来源于生产设备产生的机械噪声，其噪声级通常为80～85dB(A)。采取的噪声治理措施为：将噪声较高设备布设在生产车间中央；在设备选型时尽量选用低噪音设备，对各种机械设备产生的噪声采用加大减振基础，安装减振装置，在设备安装及设备连接处可采用减振垫或柔性接头等措施减振、降噪；应维持设备处于良好的运行状态，尽量避免因设备运转不正常时噪声的增高；在厂区周围增加绿化面积，采用隔声墙、隔声窗均可达到20～25dB(A)的隔声量；采取以上措施可有效隔声降噪，保证厂界噪声达标。

表4-5  本项目设备噪声源强分析表

建筑物名称
名称
数量
单台设备声源源强dB（A）
声源控制措施
空间相对位置
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB（A）
运行时段
建筑插入损失/dB（A）
建筑物外噪声
X
Y
Z
声压级/dB（A）
建筑物外距离/m
发泡车间
发泡机
3
70
选用低噪音设备、减振、隔声
5
10
1.5
5
56
08：00-17：00
25
48.1
1
传送带
4
80
5
13
1.2
5
66
空压机
2
85
7
13
0.8
7
63
二级活性炭吸附及风机
1
85
10
25
1.5
10
65
1#成型车间
成型机
25
75
5
13
1.5
5
61
53.6
1
水泵
1
85
5
20
0.8
5
71
电热烘干风机
2
85
5
25
1.5
5
71
传送带
2
80
3
13
1.2
3
70
2#成型车间
成型机
10
75
10
5
1.5
5
61
51.9
1
制板机
1
75
10
7
1.5
7
58
切割机
2
85
15
7
1.5
7
68
水泵
1
85
20
5
0.8
5
71
电热烘干风机
1
85
25
5
1.5
5
71
传送带
2
80
8
5
1.2
5
66
2、噪声影响预测分析

根据本项目主要噪声源的位置，利用导则推荐公式计算确定了各主要噪声源对各厂界外1m的噪声贡献情况。
表4-6  本项目主要噪声源及相对厂界一览表

序号

噪声部位

等效噪声源强dB（A）

项目东边界（m）
项目西边界（m）
项目南边界（m）
项目北边界（m）
1

发泡车间
48.1
55
1
20
1
2
1#成型车间
53.6

35
10
20
1
3
2#成型车间
51.9

5
25
40
1
3、预测结果及评价

本项目预测结果见下表。
表4-7  项目边界噪声预测结果一览表  dB（A）

序号

噪声部位

项目东边界
项目西边界
项目南边界

项目北边界

1

发泡车间
13.3
48.1
22.1
48.1
2
1#成型车间
22.7
33.6
27.6
53.6
3
2#成型车间
37.9
23.9
19.8
51.9
4
噪声叠加值
38.0
48.3
29.2
56.5
根据预测，本项目厂区边界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间排放要求，因此项目建设对周围声环境影响较小。

为减少噪声对周围环境的影响，针对各噪声源源强及其污染特征，本评价要求建设单位必须加强注意如下几点：

①项目在设备选型过程中通过选择低噪声设备，降低设备运行噪声源强；

②项目在设备安装过程中，通过提高设备安装质量和精度，高噪声设备加装减振垫，降低设备振动噪声；

③加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；选用低噪音设备，优化选型。

4、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，项目噪声监测计划如下。
表4-8  项目噪声监测要求表

项目

监测项目

Leq

噪声
监测布点

东、南、西、北边界外1m处
监测频率

每季度监测一次

采样分析、数据处理

按照《工业企业厂界噪声测量方法》的有关规定和工业企业噪声监测技术规范进行监测

四、运营期固体废物环境影响和保护措施

1、固废产生及处置情况

本项目生活垃圾由环卫定期清运；废包装、边角料收集外售，废活性炭、废液压油、废机油、废油桶暂存危废间委托有资质单位处置。
（1）生活垃圾

本项目劳动人员35人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天计，生活垃圾产生量为5.25t/a，收集后由环卫部门定期清运。
（2）边角料
根据建设单位提供的经验数据，边角料产生量约为20t/a，属于一般固废，经收集后外售综合利用。

（3）废包装
原料废包装袋产生量约为原料用量的0.1%，产生量为2.6t/a，属于一般固废，经收集后外售综合利用。

（4）废活性炭
根据淄博市生态环境局《关于印发<涉VOCs企业活性炭吸附法安装、使用规范指南>》规范要求，1t活性炭的VOCs饱和吸附量约为150kg，本项目VOCs处理量0.73t/a（含苯乙烯），则活性炭使用量为4.87t/a，活性炭碘值800mg/g，确定活性炭每季度更换1次，一次实际填充量1.3t，则活性炭年更换量5.2t/a，废活性炭量为5.93t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，产生后暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处置。

（5）废液压油

生产过程中会有少量废液压油产生，最大产生量按照液压油每年使用量计，约为0.05t/a，危废类别为HW08，危废代码为900-218-08，产生后在危废间暂存，委托资质单位处理。
（6）废机油

生产过程中会有少量废机油产生，最大产生量按照机油每年使用量计，约为0.05t/a，危废类别为HW08，危废代码为900-214-08，产生后在危废间暂存，委托资质单位处理。
（7）废油桶
机油、液压油使用过程中会有废油桶产生，废油桶产生量折合约0.03t/a。属于危险废物，危废类别为HW08，危废代码为900-249-08，产生后在危废间暂存，委托资质单位处理。

表4-9   固体废物分析结果汇总表

固体废物

产生工序

形态

属性

产生量（t/a）

处理措施

生活垃圾

职工生活

固态

/
5.25
环卫清运
废包装
生产过程
固态
一般固废

2.6
收集外售
边角料
生产过程
固态

一般固废

20
收集外售
废机油
设备维护
液态
危险废物
0.05
委托有资质单位处置
废液压油
设备维护
液态
危险废物
0.05
废油桶
设备维护
固态
危险废物
0.03
废活性炭
环保设备
固态

危险废物

5.93
2、危险废物产生及贮存情况
本项目危险废物产生情况见下表：

表4-10  项目危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

危险特性

污染防治措施

1
废液压油
HW08
900-218-08
0.05
设备维护
液态
T/I
暂存于危废间内，委托有资质单位处理
2
废机油
HW08
900-214-08
0.05
设备维护
液态
T/I
3
废油桶
HW08
900-249-08
0.03
设备维护
固态
T/I
4
废活性炭
HW49
900-039-49
5.93
环保设备
固态

T
项目危险废物在存储过程中严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

项目新建1间10m2危废暂存间，为封闭式室内仓库。危险废物储存在该危险废物暂存间中，分类储存，严禁烟火和外人出入。危险暂存间地面做硬化处理，设置围堰，不同种类的危险废物分类存放。危废暂存间设置相应的环境保护图形标志。

危险废物贮存容器使用符合标准的容器。容器及材质要满足相应的强度要求，且完好无损，材质和衬里与危险废物相容。

表4-11   建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间
废液压油
HW08
900-218-08
10m2
存放于防渗托盘上
8t
一年

废机油
HW08
900-214-08
2
废油桶
HW08
900-249-08
3
废活性炭
HW49
900-039-49
危废存储转运做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年。

3、固体废物管理要求
本次环评针对固体废物管理提出以下要求： 

（1）一般固体废物

一般固体废物满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求，暂存区防渗要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关要求。贮存区采取防风防雨措施，各类固废应分类收集，贮存区按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的要求设置环保图形标志；指定专人进行日常管理。

（2）危险废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中标准要求。

①贮存场所

项目危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关标准要求进行建设。贮存场地进行防渗处理，采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s，且做到防雨和防晒。

项目危险废物贮存采取单独分类收集、独自通过容器存放，密闭储存。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志、标识，危险废物容器和包装袋上设立危险废物明显标志。处置单位应及时将固废运走，危险废物在厂内存储不超过一年。

危险废物暂存场所（危废间）应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求，采取防渗措施和渗漏收集措施，并设置警示标识。在采取严格防治措施的前提下，危险废物贮存场所不会造成不利环境影响。

②运输过程

本项目危险废物产生及贮存场、运输通道均采取硬化和防腐防渗措施，因此危险废物从产生工艺环节运输到暂存场所的过程中产生散落和泄漏均会将影响控制在厂区内，不会对周边环境敏感点及地下水环境产生不利影响。

③委托利用或者处置

企业需建立完善危险废物管理台账，如实记录危险废物贮存、利用、处置相关情况，制定危险废物管理计划并报环保局备案，如实申报危险废物种类、产生量、流向、贮存、处置等有关情况。

危险废物委托必须委托具有相应危险废物经营资质的单位利用处置，签订委托处理协议，危险废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》。

本项目危险废物均委托有资质的单位进行处置，不会产生显著的环境影响。

表4-12  监测计划一览表

环境要素

监测位置

监测项目

监测频次

固废

统计各类固废量

产生量、贮存状况、处置去向

每月统计一次

五、地下水、土壤

1、地下水影响和保护措施分析

（1）地下水污染情况分析

本项目废水主要为生活污水，化粪池收集后由环卫清运。对地下水的主要污染途径为：防渗措施不到位，在物料存放及使用、转运等过程中操作不当引起液态物料泄漏透过土壤污染地下水。

（2）采取源头控制措施：

①严格控制厂区内物料的“跑、冒、滴、漏”。

②所用原料确保符合国家产品要求，减少污染物产生量。

（3）采取地下水污染防渗措施：

①区域地面做硬化处理；
②办公区等一般区域等应满足防风、防雨等要求，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗要求做处理；

③生产车间、危废暂存间、化粪池等应满足防风、防雨等要求，防渗需满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中重点防渗要求。
采取上述措施后，项目在正常情况下不会对地下水环境造成污染影响，本项目无须设置地下水跟踪监测点。
项目区域分区防渗设计见下表。

表4-13  项目区分区防渗设计一览表

防渗分区
区域
拟采取的防渗方案
重点防渗区
危废暂存间、生产车间、化粪池
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
一般防渗区
办公区等
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
简单防渗区

厂区内道路
简单硬化

2、土壤环境影响和保护措施分析

（1）土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的物质（污染物），通过各种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的积累过程逐渐占据优势，破坏土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以至造成产量和质量的下降，并可通过食物链危害生物和人类健康。

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下两种。

①大气沉降：本项目废气中VOCs等聚集在附近土壤的表层，污染土壤环境，引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

②垂直入渗：生产车间、危废间等防渗措施不到位，物料在存放、转运等过程中发生泄漏下渗、降水淋洗后下渗等直接或间接的污染土壤。

（2）土壤污染控制措施

①参考上述地下水防渗措施；

②增加厂区范围内绿化面积，以种植具有较强吸附能力的植物为主。
六、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2017]77 号）和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）中有关内容和技术方法的规定，对本项目涉及有毒有害和易燃易爆危险物质使用、储存可能发生的突发性事故进行环境风险评价。
（1）评价依据

①风险调查

参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目新增环境风险物质为废机油、废液压油、机油、液压油。
②风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目环境风险物质主要为少量油类物质。

表4-14   涉及风险物质原辅料
风险物质
厂区最大暂存量t
临界量t
最大暂存量与临界量比值
机油
0.05
2500
0.00002
废机油
0.05
2500
0.00002
液压油
0.05
2500
0.00002
废液压油
0.05
2500
0.00002
合计
0.00008
综上，本项目Q=0.00008＜1，因此本项目环境风险较小，环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

③评价等级

根据HJ169-2018中评价等级划分原则，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，相关划分依据详见下表：
表4-15  环境风险评价等级划分表

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析

本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级只需进行简单分析。

（2）环境风险识别

①火灾事故

供电线路或电器具老化，导致发热、短路打火，引起火灾；擅自改装厂区电路或使用大功率电器，过载引起短路着火，火灾烟气导致环境空气污染等次生事故发生。

②泄漏事故

本项目涉及的机油、液压油、废机油、废液压油等在厂区内存放时，可能会因存储容器破裂或管理不当导致泄漏，若得不到及时收集处置，可能会溢流到厂区内未做防腐防渗区域，从而导致地下水或土壤污染。

③超标排放事故

本项目生产过程中可能会因为环保设备故障导致污染物超标排放事故，若未能得到及时处理，会引发污染物超标排放，造成环境空气污染事故。

项目环境风险识别汇总结果见下表。

表4-16  风险识别汇总结果表

序号

危险单元

主要危险物质

环境风险类型

影响环境途径

环境敏感目标

1

生产车间

机油、液压油

泄漏、火灾

大气沉降、渗漏

环境空气、地下水、土壤、周边人群

2

危废间

废机油、废液压油

泄漏、火灾

大气沉降、渗漏

3

环保设施

--

超标排放

大气沉降

环境空气、周边人群

（3）环境风险防范措施

表4-17  风险防范措施一览表

序号

措施名称

防范措施内容

1

总图布置防范措施

选址、总图布置严格执行国家的有关防火、防爆和安全卫生标准、规范，满足生产工艺流程的需要，符合生产过程中对防火、防爆、安全卫生、运输、安装及检修的需要。

2

水环境风险防范措施

防渗措施：项目区内一般区域采用水泥硬化地面，危废间等污染区采取重点防渗。

3

防火防爆措施

从总平面布置、工艺、自动控制、建/构筑物防火、电气防火、消防系统、设备泄压等方面采取防火、防爆控制措施。

4

防毒措施

尽量减少就地操作岗位，使作业人员不接触或少接触有毒物质，防止误操作造成中毒事故；安装有毒气体浓度检测报警装置，防止有毒气体在厂房内积聚，造成操作人员中毒窒息事故。

5

运输防范措施

坚持“预防为主，防治结合”的原则，首先做好预防工作，然后完善控制污染事故危害的措施。

6

安全管理措施

设置安全管理机构，建立安全管理制度，加强人员培训，预防安全事故发生。

7

应急预案

1、制定事故应急救援预案，从组织机构、救援保障、报警通讯、应急监测及救护保障、应急处理措施、事故原因调查分析等方面制定严格的制度，并定期组织培训、演练。

2、成立应急小组。3、配备应急物资：灭火剂、防毒面具等。

8

环境应急监测方案

包括废气应急监测、废水应急监测。

（4）应急预案

根据项目存在风险提出如下应急预案：发生突发火灾事故时，应切断火源，迅速撤离污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。构筑围堤或挖坑收容消防废水或泄漏物料。具体应急措施如下。

①事故应急管理系统分为三个主要阶段：

预防：从应急管理角度，防止紧急事件或事故的发生，采取应急行动；

预备：应急发生前准备的工作，主要是为了建立应急管理能力；

响应：事故发生之前、中间和事故后所立即采取的行动；

②事故应急救援系统分为：

应急救援组织机构：包括应急指挥机构、事故现场指挥机构、支持保障机构、媒体机构、信息管理机构；

应急救援预案：事先制定，用于计划指导整个应急救援过程；

应急训练和演习：预案的一部分，确保事故发生时应急预案能得到实施与贯彻；

应急救援行动：发生紧急情况时所采取的一系列行动；

事故后的恢复：尽快恢复正常运转。

项目在做好预防措施的前提下，发生火灾并引发爆炸的可能性很小。经采取应急措施后，事故发生时对环境的影响可控制在小范围内，不会对周围环境造成太大的风险。

应急监测：对于发生泄漏及火灾事故时，需对周边环境进行监测。
（5）结论

本项目环境风险潜势为I，一旦发生事故，及时采取应急措施，在短时间内结束事故风险，且在短时间内通知企业工作人员疏散。在此前提下，本项目事故风险处于可接受水平。

七、环境管理与监测计划
1、排污口规范化管理 

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实现污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。本项目主要排污口为各个排气筒，在营运期，应重点针对这些排放口进行规范化管理。 

①排污口规范化管理的基本原则 

1）向环境排放污染物的排放口必须规范化； 

2）根据工程特点和国家列入的总量控制指标，确定项目废气排气筒为管理重点； 

3）排放口应便于采样与计量检测，便于日常现场监督检查。 

②排污口的技术要求 

1）排污口的设置必须合理，进行规范化管理； 

2）排气筒的设置应符合《污染源监测技术规范》相关要求，留设采样孔和采样平台。 

③排污口立标管理 

1）污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志 排放口（源）》（GB15562.1-1995）、 

《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定，设置原国家环保总局统一制作的环境保护标志牌，排放口图像标志见下表。

表4-18  排放口环境保护标志

提示标志

警告标志

警告标志

提示标志

正方形

三角形

三角形

正方形

绿底白图

黄底黑图

黄底黑图

绿底白图
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废气排放口
废气排放口
噪声排放源

噪声排放源
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一般固体废物

一般固体废物

危险废物
2）排放口的环境保护标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。  

3）图形颜色及装置颜色

提示标志：底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；

警告标志：底和立柱为黄色，图案、边框、支架和文字为黑色。
2、排污许可管理 

根据环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，做好《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《固定污染源排污许可分类管理名录》的衔接，按照建设项目对环境的影响程度、污染物产生量和排放量，实行统一分类管理。 

①项目建设必须严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，工程竣工后按规定程序申请环保验收，验收合格后主体工程方可投入正式运行。 

②规范环保部门日常监督管理；本项目已经设置了环保专职人员，对项目区域内污染源进行定期监测（可以委托有资质的单位进行监测）。

③根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类别，本项目应在实际投入运行前完成排污许可申请。
3、环境监测计划

①监测计划

项目环境监测计划见前文各章节要求。

②监测分析方法

监测方法和采用方法执行《环境监测技术规范》《环境监测分析方法》《污染源统一监测方法》以及《环境空气质量标准》《地表水环境质量标准》的有关章节中的监测分析方法的有关规定。

③监测能力

建设单位可根据监测计划委托有资质的单位进行例行环境监测。

④监测口及采样平台要求

根据《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等要求，项目采样口位置应分别满足如下要求：

1）对于颗粒态污染物，监测断面优先设置在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位，设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径，和距上述部件上游方向不小于2倍直径处；对于气态污染物，监测断面的设置可不受上述限制。

2）在选定的监测断面上开设监测孔，监测孔的内径应不小于90mm，不使用时应用盖板或管帽封闭，使用时应易打开；

3）烟道直径≤1m的圆形烟道，设置一个监测孔；烟道直径大于1m不大于4m的圆形烟道，设置相互垂直的两个监测孔；

4）监测平台应设置在监测孔的正下方1.2m～1.3m处，应永久、安全、便于监测及采样。监测平台可操作面积应≥2m2，单边长度应≥1.2m，且不小于监测断面直径的1/3。若监测断面有多个监测孔且水平排列，自监测平台区域应涵盖所有监测孔；若监测断面有多个监测孔且竖直排列，则应设置多层监测平台。通往监测平台的通道宽度应≥0.9m。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	VOCs
	发泡、成型、烘干、切割工序废气经二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒DA001排放
	《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业II时段标准要求

	
	
	苯乙烯
	
	《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值

	
	
	臭气浓度
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2

	
	厂界
	VOCs 
	车间密闭、加强生产管理
	《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值

	
	
	苯乙烯
	
	《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值

	
	
	臭气浓度
	
	《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值

	
	厂区内
	VOCs
	
	《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中的无组织特别排放限值浓度要求

	地表水环境
	生活污水
	COD
	化粪池
	/

	
	
	NH3-N
	
	

	声环境
	生产设备
	噪声
	基础减震、隔声门窗
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	生活垃圾由环卫定期清运；废包装、边角料收集外售，废活性炭、废液压油、废机油、废油桶暂存危废间委托有资质单位处置

	土壤及地下水污染防治措施
	①源头控制措施积极推行实施清洁生产，实现各类废物循环利用，减少污染物的排放量；根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施；

②分区防治：按照不同分区要求采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。

	生态保护措施
	不涉及生态影响。

	环境风险

防范措施
	①健全各项制度，强化安全管理意识，加强用电设备及线路的检修和管理。②在车间配备消防泵、灭火器等火灾消防器材，配备电气防护用品和防火劳保用品，并有专人管理和维护；③车间内禁止明火，设置严禁烟火标志；④制定风险应急预案，并定期演练。

	其他环境

管理要求
	1、环境影响评价制度与排污许可制度的衔接

按照《排污许可管理条例》《山东省生态环境厅关于加强排污许可管理工作的通知》（鲁环函（2020）14 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版）要求，本项目属于登记管理项目，企业应当在本项目投入生产或使用并产生实际排污行为之前完成排污许可申请。

表5-1本项目排污许可证分类管理名录一览表
     环评

     类别

项目

类别

重点管理

简化管理

登记管理

二十四、橡胶和塑料制品业 29
62塑料制品业 292
塑料人造革、合成革制造 2925

年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造 2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929
其他
2、项目“三同时”验收情况

运行后项目环境保护设施竣工三同时验收情况见下表。

表5-2   建设项目环境保护“三同时”措施一览表

污染类型

污染源

治理对象

主要设施/设备/措施

验收指标

验收标准

废气
DA001
VOCs
发泡、成型、烘干、切割工序废气经二级活性炭吸附装置处理后通过排气筒DA001排放
60mg/m3、3.0kg/h
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业II时段标准要求
苯乙烯

20mg/m3
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2废气中有机特征污染物及排放限值
臭气浓度
2000无量纲
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2
厂界
VOCs
厂房密闭、加强管理
2.0mg/m3
《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表3厂界监控点浓度限值
苯乙烯

1.0mg/m3
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表3厂界监控点浓度限值
臭气浓度
16无量纲
《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值
厂区内

VOCs
6mg/m3（监控点处 1 h 平均浓度值）
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）表A.1无组织排放限值
20mg/m3（监控点处任意一次浓度值）
固废

职工生活
生活垃圾
环卫清运
无排放

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）要求

生产过程
废包装
收集外售
无排放
生产过程
边角料
收集外售
无排放

危废

机器保养
废液压油
委托资质单位处理
无排放
机器保养
废机油
委托资质单位处置
无排放
机器保养
废油桶
委托资质单位处理
无排放

环保设备

废活性炭

委托资质单位处理
无排放

噪声

机械设备

噪声

采取各种隔声、减振措施

昼间≤60dB（A）
满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准




六、结论
	综上所述，本项目建设符合国家产业政策，项目用地不属于限制用地和禁止用地范围，拟采取的环保措施技术可靠、经济可行，污染物满足达标排放的基本原则，厂址附近环境质量现状适合项目建设，污染物排放分析结果表明项目对周围环境影响较小，环境风险可接受。在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。




附表
                         建设项目污染物排放量汇总表                   t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	VOCs
	/
	/
	/
	0.082
	/
	0.082
	+0.082

	
	苯乙烯
	/
	/
	/
	0.009
	/
	0.009
	+0.009

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	5.25
	/
	5.25
	+5.25

	
	边角料
	/
	/
	/
	20
	/
	20
	+20

	
	废包装
	/
	/
	/
	2.6
	/
	2.6
	+2.6

	危险废物
	废活性炭
	/
	/
	/
	5.93
	/
	5.93
	+5.93

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废机油
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件1 委托书
委    托    书

淄博弈成环保技术服务有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，我单位“淄博广源包装制品有限公司年产2600吨聚苯乙烯泡沫包装材料项目”需执行建设项目环境影响评价制度，现委托贵单位承担本项目的环境影响评价工作。

根据该项目环境影响评价的要求，我公司将提供项目相关文件、技术资料，并协助现场踏勘、程序性工作。

有关该项目环境影响评价的其他事宜由双方共同协商解决。
     委托单位： 淄博广源包装制品有限公司 （公章）

                 签发日期：2026年7月8日
    附件2 提供资料内容真实性承诺书
关于提供资料内容真实性承诺书

我公司承诺，就编制《淄博广源包装制品有限公司年产2600吨聚苯乙烯泡沫包装材料项目环境影响报告表》所需材料，我公司提供的数据材料真实、准确、可靠。该报告编制完成后，我公司对该报告进行了认真审阅，报告内容真实、可靠。
特此声明。

建设单位：淄博广源包装制品有限公司（公章）

2026年7月10日
附件3 信息公开承诺书
环境影响评价信息公开承诺书

淄博市生态环境局淄川分局：

我单位 淄博广源包装制品有限公司年产2600吨聚苯乙烯泡沫包装材料项目 已达到环境保护行政许可受理条件，按照环保部《建设项目环境影响政府信息公开指南（试行）》（环办【2013】103号）文件要求，为认真履行企业职责，我单位自愿依法主动公开建设项目环境影响报告表全本信息（其中无涉及国家秘密、商业秘密等内容或已删除），并依法承担因信息公开带来的后果。

特此承诺。

                     （公章或法人代表签字手印）

                                  年  月  日
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附件4 建设单位营业执照





附件5 厂区租赁合同





附件7 建设项目备案证明





附图1  项目地理位置图





项目所在位置
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项目厂区
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附图2  项目周边关系图
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项目厂区





附图3  项目周边敏感目标分布图





2#成型车间





DA001





办公用房





1#成型车间





发泡车间








生产辅助用房





厂区大门





附图4  项目平面布置图  1:450





附图5 淄博市管控单元图





项目厂区





附图5 淄博市环境管控单元图





项目厂区





项目厂区





附图6 昆仑镇国土空间规划-国土空间用地用海规划图





项目厂区





附图7 昆仑镇工业聚集区规划图
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