
关于淄博厚丰工业设备有限公司

年产3000套水处理和衬胶衬塑设备项目

环境影响报告表的审批意见
川环报告表〔2026〕061号
淄博厚丰工业设备有限公司：

你单位报来的《淄博厚丰工业设备有限公司年产3000套水处理和衬胶衬塑设备项目环境影响报告表》（山东云轩项目咨询有限公司编制）已收悉，经研究审批意见如下：

该项目建设地点位于淄川经济开发区齐鲁云商产业园15#厂房，购买现有标准化厂房实施建设，主要购置等离子切割机、激光切割机、钻床、卷板机、焊机、喷砂房、喷漆房等设备共计75台，项目建成后将形成年产3000套水处理和衬胶衬塑设备的生产能力。

我局已受理该项目并在淄川区人民政府网站对环评全文、信息公开承诺书进行了公示，公示期间未收到公众反对意见。根据环评结论，该项目符合国家和地方产业政策，在落实报告表提出的各项污染防治措施后，能达到环境保护要求，你公司应按环评所列建设项目规模、生产工艺、环境保护措施等进行建设。

二、该项目在设计、建设和运行管理中应重点做好以下工作：

1.该项目废气主要为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物和颗粒物。喷砂废气通过袋式除尘器处理后有组织排放，衬胶废气、衬塑废气、加热固化废气、降温固化废气经活性炭+RCO处理后有组织排放，喷漆废气、喷漆烘干废气经干式过滤处理后并入活性炭+RCO处理后有组织排放，天然气低氮燃烧废气有组织排放；下料废气、焊接烟尘通过移动式除尘器处理后无组织排放。有组织颗粒物执行《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/ 2376-2019）表1重点控制区排放浓度限值，VOCs、二甲苯有组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表2相关限制要求，天然气燃烧颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度参考执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表2重点控制区排放浓度限值；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值，VOCs、二甲苯无组织排放执行《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表3厂界监控点浓度限值要求，厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1中特别排放限值。

2.项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后沿市政污水管网排入淄博市利民净化水有限公司处理。

3.项目生产过程中产生的噪声主要来源于生产设备运转噪声。采取合理布局，优先选择低噪音设备，对高噪音设备要采取减震、隔音、消声等综合控制措施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放》（GB12348-2008）3类标准。

4.项目一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准。固体废弃物实施分类管理和妥善处理工作。按固体废物“资源化、减量化、无害化”原则，分类收集、妥善安全处置固体废物。

5.加强项目污染物总量控制。项目建成后废气有组织排放量为颗粒物0.548t/a、VOCs0.233t/a、二氧化硫0.003t/a、氮氧化物0.016t/a。
6.你单位应当对施工期、运营期的环保设施与生产设施一起开展安全风险辨识管理。不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，应当委托有资质的设计单位进行正规设计，施工单位要按照设计方案和相关施工技术标准规范施工，严格落实安全生产相关技术要求。
7.加强环保宣传教育，制定环保管理制度，严格落实《关于进一步规范和加强企业环境管理的意见》（淄环发〔2010〕60号），并作为环保验收必要条件。按有关要求规范设置环保图形标志、环保治理设施标识牌及环保宣传栏。

8.强化环境信息公开与公众参与机制。按照信息公开有关要求，建立完善的信息公开体系，定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

9.本批复只作为项目符合生态环境保护有关法律法规要求可以建设的依据。项目涉及有关规划、消防、安全生产、卫生、防疫等问题的，应按相关部门管理要求落实。
三、若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应当重新向我局报批环境影响评价文件。

四、项目建设必须执行配套的环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。如因后期相关规划调整，项目不符合相关规划要求，须按相关要求进行搬迁整改。项目验收后，新建、改造提升环保治理设施的，需对环保治理设施进行验收。
五、本项目在产生事实排污前应按照《固定污染源排污许可分类管理名录》纳入排污许可管理，并按照《排污许可管理条例》申领或变更排污许可证和进行生产管理；未纳入排污许可管理的，不得排放污染物。
六、本项目若实行排污许可重点管理或纳入重点排污单位名录，应按照《淄博市污染源自动监控条例》等相关规定，完成自动监测设备的安装联网。
淄博市生态环境局淄川分局双杨环境执法中队负责对该项目的环境监察工作。

淄博市生态环境局淄川分局

                            2026年7月21日

抄送:双杨环境执法中队
